*Приложение №3 к Положению организации и осуществлению закупок ЗАО «Кумтор Голд Компани»*

 **УТВЕРЖДАЮ**

 **Заместитель Председателя Правления КГК**

 **ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку буровой штанги длиной 1280 мм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Перечень основных****данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | **Место поставки оборудования** | Иссык-Кульская область, Жеты-Огузский район, рудник Кумтор. |
| 2 | **Заказчик**  | ЗАО «Кумтор Голд Компани». |
| 3 | **Наименование закупаемого товара** | **Буровая штанга вращательного бурения, длиной 12800 мм, диаметром 152 мм, с резьбой BECO 4 ½″** |
| 4 | **Назначение продукта** | Предназначена для передачи вращающего момента и осевой нагрузки при бурении шпуров с трёхшарошечными долотами в составе бурильного става на буровой установке **Sandvik DR460**.  |
| 5 | **Технические характеристики и требования** |

| **Параметр** | **Требование** |
| --- | --- |
| Длина штанги | 12800 мм ±10 мм |
| Наружный диаметр штанги | 152 мм ±2 мм |
| Тип соединения (резьба) | BECO 4 ½″ |
| Тип сечения | Круглое  |
| Внутренний канал | Допускается  |
| Материал | Конструкционная легированная сталь, термообработанная |
| Поверхностная защита | Антикоррозийная смазка или лак |
| Защита резьбы | Пластиковые или металлические крышки при поставке |

 |
| 6 | **Документация** | Паспорт изделия / сертификат качестваМаркировка с указанием длины, диаметра, типа резьбыПри наличии — декларация соответствия ТР ТС 010/2011 |
| 7 | **Объем поставки** | 6 штук |
| 8 | **Дополнительные условия** | * Штанга должна быть новой, не бывшей в эксплуатации
* Поверхности без трещин, раковин, дефектов металла
* Маркировка: длина, тип резьбы, номер партии, серийный номер
 |

**Согласовано:**

Заместитель директора рудника Мокеев Т.

**Составили:**

Должность  *Начальник эмульсионного цеха БВР* ФИО *Рыскулиев А.*