*Приложение №3 к Положению организации и осуществлению закупок ЗАО «Кумтор Голд Компани»*

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель Председателя Правления КГК**

**ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку буровой штанги длиной 7620 мм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень основных**  **данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | **Место поставки оборудования** | Иссык-Кульская область, Жеты-Огузский район, рудник Кумтор. |
| 2 | **Заказчик** | ЗАО «Кумтор Голд Компани». |
| 3 | **Наименование закупаемого товара** | **Буровая штанга вращательного бурения, длиной 7620 мм, диаметром 152 мм, с резьбой BECO 4 ½″** |
| 4 | **Назначение продукта** | Предназначена для передачи вращающего момента и осевой нагрузки от буровой установки к трёхшарошечному долоту при бурении шпуров в карьерных условиях. Применяется на буровом станке **Sandvik D55**. |
| 5 | **Технические характеристики и требования** | | **Параметр** | **Требование** | | --- | --- | | Длина штанги | **7620 мм ±10 мм** | | Наружный диаметр штанги | **152 мм ±2 мм** | | Тип соединения (резьба) | **BECO 4 ½″** | | Тип сечения | Круглое | | Внутренний канал | Допускается | | Материал | Конструкционная легированная сталь, термообработанная | | Поверхностная защита | Антикоррозийная смазка или лак (по согласованию) | | Защита резьбы | Пластиковые или металлические крышки при поставке | |
| 6 | **Документация** | Паспорт изделия / сертификат качества  Маркировка с указанием длины, диаметра, типа резьбы  При наличии — декларация соответствия ТР ТС 010/2011 |
| 7 | **Объем поставки** | 50 штук |
| 8 | **Дополнительные условия** | * Штанга должна быть новой, не бывшей в эксплуатации * Поверхности без трещин, раковин, дефектов металла * Маркировка: длина, тип резьбы, номер партии, серийный номер |

**Согласовано:**

Заместитель директора рудника Мокеев Т.

**Составили:**

Должность  *Начальник эмульсионного цеха БВР* ФИО *Рыскулиев А.*