**«УТВЕРЖДАЮ»**

Председатель Правления КГК

.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

**Техническое задание на приобретение сервисного комплекта для обслуживания цветных принтеров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)** | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| 1. | Наименование/вид количество / объемы единица измерения | **Общее наименование товара**  Fuser Kit (печка, узел закрепления тонера) для принтера HP Color LaserJet CP5225  **Назначение**  Предназначен для термического закрепления тонера на бумаге в процессе печати. Используется в составе принтера HP Color LaserJet CP5225.  **Требования к совместимости**  Поставка должна включать оригинальный или полностью совместимый узел закрепления, предназначенный для моделей:  HP Color LaserJet CP5225  HP Color LaserJet CP5225n  HP Color LaserJet CP5225dn  HP Color LaserJet CP5225xh  Совместимость с указанными моделями должна быть подтверждена технической документацией или сертификатом производителя/поставщика.  **Технические характеристики (минимальные требования)**  Тип устройства: Печь / узел закрепления.  Артикул оригинального изделия: CE506A (CE710-69010) (указан для справки).  Совместимость: только с серией HP CP5225.  Ресурс: не менее 150 000 страниц формата A4.  Температурный режим: соответствует оригинальным характеристикам HP.  Напряжение: 220–240 В.  Состояние: новый, не восстановленный. |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | г. Бишкек, ул. Ибраимова 24 |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | 2-3 недели |
| 4. | Порядок  (последовательность, этапы) выполнения работ | 1. Подтверждение конфигурации оборудования;  2. Поставка оборудования;  3. Проверка соответствия поставки техническому заданию;  4. Приёмка по акту;  5. Передача гарантийных и технических документов. |
| 5. | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Комплект должен включать (в зависимости от производителя и исполнения):   * Печь/узел закрепления * Комплект роликов подачи и разделения бумаги * Ролик переноса * Инструкция по установке (желательно)   Возможны иные комплектующие, соответствующие OEM-комплектации |
| 6. | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | • Приемка производится на основании акта приемки-передачи;  • Подписание акта после проверки технических характеристик и соответствия заявленным параметрам |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | • Передача акта выполненных работ;  • Инструкции пользователя (на русском или английском) • Сертификаты, гарантийные талоны (при необходимости); |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия: не менее 6 месяцев со дня поставки.  В течение гарантийного срока поставщик обязан устранить неисправности за свой счет в том числе замену оборудования. |