**Техническое задание**

**на закуп стационарного пескоструйного шкафа закрытого типа для отдела техобслуживания ЗАО «Кумтор Голд Компани»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п № | Параметры требований закупаемого товара | Конкретные требования к товарам |
| 1 | Наименование и количество | Стационарный пескоструйный шкаф закрытого типа (далее пескоструйный шкаф), в количестве 1 единицы. |
| 2 | Место поставки товара | Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9 |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара. | Предусмотреть в договоре. Наиболее краткие сроки поставки будут являться преимуществом. |
| 4 | Требования к поставляемому товару | 1. Предлагаемый товар должен быть новым, неиспользованным, сертифицированным или декларированным, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя. Товар не должен быть заложен, арестован, должен быть освобожден от прав третьих лиц. 2. Предлагаемый товар должен быть произведен при соблюдении требований нормативных документов (стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т. п.) в условиях их серийного производства. 3. Предлагаемый товар должен соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам, (эксплуатационным характеристикам) объекта закупки, указанным в настоящем разделе. 4. Пескоструйный шкаф должен соответствовать экологическим требованиям, установленным действующим законодательством КР. 5. Пескоструйный шкаф должен соответствовать требованиям безопасности. 6. Поставляемый пескоструйный шкаф должен быть новым, не бывшим в употребление. Область применения на высоте свыше 4000м. над уровнем моря, при температуре от -40 °С до +40 °С.   7. Пескоструйный шкаф должен соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и энергоэкономическим показателям.  8. Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности, установленным законодательством.  9. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.  10. Технические характеристики пескоструйного шкафа:   * 1. Рабочая камера (ШxГxВ), мм ≈ 1250х1250х2150;   2. Давление ≈ 8 МПа;   3. Эффективность ≈ 10 м^2/ч;   4. Потребление воздуха – 3-7 м^3/мин.   5. Процесс очистки – Абразивный песок.   6. Освещение: встроенное, защищенное от пыли;   7. Система фильтрации: встроенный пылеуловитель или подключение к внешней вытяжке;   8. Перчатки: встроенные, износостойкие, химически устойчивые, с дополнительной парой;   9. Окно обзора: ударопрочное стекло с защитной пленкой. |
| 5 | Порядок сдачи и приемки товаров. | 1. При осуществлении поставки пескоструйного шкафа поставщик должен предоставить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствий и/или деклараций о соответствии требованиям нормативных документов.  2. После ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока производится оценка станка. Характеристика должна соответствовать заводским показателям.  3. В случае выявления несоответствий наших требований поставщик берет на себя все затраты по их устранению.  4. Все затраты за дополнительные работы выявленные в ходе проверки оборудования несет поставщик.  5. Произвести обучение по эксплуатации пескоструйного шкафа. |
| 6 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов на товар. | 1. Поставщик обязан при поставке товара передать Заказчику товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, иные документы: сервисную книжку, паспорт оборудования, документы, подтверждающие предоставление гарантии качества производителя, поставщика, инструкцию (руководство) по эксплуатации. 2. Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть в комплекте и не допускается в виде копий. |
| 7 | Гарантийные обязательства. | 1. Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемое оборудование согласно условиям завода изготовителя. |