**Техническое задание**

**на электрогидравлический пресс 200 тонн для ЗАО «Кумтор Голд Компани»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п № | Параметры требований закупаемого товара | Конкретные требования к товарам |
| 1 | Наименование и количество | Пресс, в количестве 1 единицы. |
| 2 | Место поставки товара | Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9 |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара. | Предусмотреть в договоре. Наиболее краткие сроки поставки будут являться преимуществом. |
| 4 | Требования к поставляемому товару | 1. Предлагаемый товар должен быть новым, неиспользованным, сертифицированным или декларированным, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя. Товар не должен быть заложен, арестован, должен быть освобожден от прав третьих лиц. 2. Предлагаемый товар должен быть произведен при соблюдении требований нормативных документов (стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т. п.) в условиях их серийного производства. 3. Предлагаемый товар должен соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам, (эксплуатационным характеристикам) объекта закупки, указанным в настоящем разделе. 4. Пресс должен соответствовать экологическим требованиям, установленным действующим законодательством КР. 5. Пресс должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством КР / ЕАЭС. 6. Поставляемый пресс должен быть новым, не бывшим в употребление. Область применения на высоте свыше 4000м. над уровнем моря, при температуре от -40 °С до +40 °С. 7. Пресс должен соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и энергоэкономическим показателям. 8. Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности, установленным законодательством.   9. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.  10. Технические характеристики пресс:   * 1. Максимальная нагрузка 2000 кН;   2. Усилие 200 тонн;   3. Мощность мотора 4 кВт двухскоростной;   4. Рабочее напряжение 380 В, 50 Гц (3-фазный);   5. Номинальное давление 31,5 МПа; |
| 5 | Порядок сдачи и приемки товаров. | 1. При осуществлении поставки пресса поставщик должен предоставить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствий и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар на территории КР / ЕАЭС.  2. После ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока производится оценка пресса. Характеристика должна соответствовать заводским показателям.  3. В случае выявления несоответствий наших требований поставщик берет на себя все затраты по их устранению.  4. Все затраты за дополнительные работы выявленные в ходе проверки оборудования несет поставщик.  5. Произвести обучение по эксплуатации пресса. |
| 6 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов на товар. | 1. Поставщик обязан при поставке товара передать Заказчику товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, иные документы: сервисную книжку, паспорт оборудования, документы, подтверждающие предоставление гарантии качества производителя, поставщика, инструкцию (руководство) по эксплуатации. 2. Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть в комплекте и не допускается в виде копий. |
| 7 | Гарантийные обязательства. | 1. Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемое оборудование согласно условиям завода изготовителя. |