**Техническое задание**

**на закуп токарного станка для отдела техобслуживания ЗАО «Кумтор Голд Компани»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п № | Параметры требований закупаемого товара | Конкретные требования к товарам |
| 1 | Наименование и количество | Токарный станок, в количестве 1 единицы. |
| 2 | Место поставки товара | Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9 |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара. | Предусмотреть в договоре. Наиболее краткие сроки поставки будут являться преимуществом. |
| 4 | Требования к поставляемому товару | 1. Предлагаемый товар должен быть новым, неиспользованным, сертифицированным или декларированным, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя. Товар не должен быть заложен, арестован, должен быть освобожден от прав третьих лиц. 2. Предлагаемый товар должен быть произведен при соблюдении требований нормативных документов (стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т. п.) в условиях их серийного производства. 3. Предлагаемый товар должен соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам, (эксплуатационным характеристикам) объекта закупки, указанным в настоящем разделе. 4. Станок должен соответствовать экологическим требованиям, установленным действующим законодательством КР. 5. Станок должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством КР / ЕАЭС. 6. Поставляемый станок должен быть новым, не бывшим в употребление. Область применения на высоте свыше   4000м. над уровнем моря, при температуре от -40 °С до +40 °С.  7. Станок должен соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и энергоэкономическим показателям.  8. Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности, установленным законодательством.  9. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.  10. Технические характеристики станка:   * 1. Диаметр над станиной, мм – от 760 до 2050;   2. Диаметр над кареткой, мм – от 500 до 1650;   3. Расстояние между центрами, мм – от 4000 до 4100;   4. Ширина станины, мм – от 480 до 820;   5. Скорость шпинделя: от 4 до 1200 об/мин, от 16 до 18 ступеней. |
| 5 | Порядок сдачи и приемки товаров. | 1. При осуществлении поставки станка поставщик должен предоставить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствий и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар на территории КР / ЕАЭС.  2. После ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока производится оценка станка. Характеристика должна соответствовать заводским показателям, в случае отклонения все затраты по устранению несоответствия несет Поставщик.  3. В случае выявления несоответствий наших требований поставщик берет на себя все затраты по их устранению.  4. Все затраты за дополнительные работы выявленные в ходе проверки оборудования несет поставщик.  5. Произвести обучение операторов и наладчиков (не менее 2 человек) по вопросам:   * запуск и настройка станка; * смена инструмента; * техническое обслуживание; * меры безопасности.   6. Пуско-наладочные работы (ПНР) выполняются Поставщиком оборудования или уполномоченным сервисным представителем завода-изготовителя на территории Заказчика (Рудник Кумтор, более 4000 метров над уровнем моря) с последующим оформлением всех необходимых документов:   * акт пуско-наладочных работ; * протокол измерений точности; * акт готовности к эксплуатации; * акт обучения персонала; * перечень замечаний и сроков их устранения; * и другие при необходимости.   7. Финансовые и организационные условия:   * все расходы, связанные с приездом специалистов Поставщика до рудника (перелет, проживание, питание, транспорт, оформление пропусков), а также доставка инструмента и требуемых расходных материалов – за счет Поставщика; * заказчик обеспечивает доступ на территорию и подключение инженерным сетям; * заказчик обеспечивает проживание и питание на руднике и трансфер от Бишкека до Рудника и обратно до Бишкека; * все работы будут производиться на Руднике Кумтор, более 4000 метров над уровнем моря, в связи с чем специалисты должны пройти медицинский осмотр за счет Поставщика и предоставить заключения медосмотра о годности к посещению и работе на территории Рудника. |
| 6 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов на товар. | 1. Поставщик обязан при поставке товара передать Заказчику товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, иные документы: сервисную книжку, паспорт оборудования, документы, подтверждающие предоставление гарантии качества производителя, поставщика, инструкцию (руководство) по эксплуатации. 2. Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть в комплекте и не допускается в виде копий. |
| 7 | Гарантийные обязательства. | 1. Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемое оборудование согласно условиям завода изготовителя. |