**Техническое задание**

**на закуп электрогидравлического пресса для отдела техобслуживания ЗАО «Кумтор Голд Компани»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п № | Параметры требований закупаемого товара | Конкретные требования к товарам |
| 1 | Наименование и количество | Пресс электрогидравлический 40 тонн, количество 1 единица. |
| 2 | Место поставки товара | Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9 |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара. | Предусмотреть в договоре. Наиболее краткие сроки поставки будут являться преимуществом. |
| 4 | Требования к поставляемому товару | 1. Предлагаемый товар должен быть новым, неиспользованным, сертифицированным или декларированным, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя. Товар не должен быть заложен, арестован, должен быть освобожден от прав третьих лиц. 2. Предлагаемый товар должен быть произведен при соблюдении требований нормативных документов (стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т. п.) в условиях их серийного производства. 3. Предлагаемый товар должен соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам, (эксплуатационным характеристикам) объекта закупки, указанным в настоящем разделе. 4. Пресс электрогидравлический должен соответствовать экологическим требованиям, установленным действующим законодательством КР. 5. Пресс электрогидравлический должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством КР / ЕАЭС. 6. Поставляемый пресс электрогидравлический должен быть новым, не бывшим в употреблении. Область применения на высоте свыше 4000м. над уровнем моря, при температуре от -40 °С до +40 °С.   7. Пресс электрогидравлический должен соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и энергоэкономическим показателям.  8. Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности, установленным законодательством.  9. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.  10. Технические характеристики электрогидравлического пресса 40 тонн:   * 1. Максимальное усилие: 40 тонн   2. Наибольший ход поршня: 200 мм   3. Высота подъёма стола: 950 мм   4. Максимальное давление насоса: 20 МПа   5. Мощность электродвигателя: 2,5–3 кВт   6. Питание электросети: 220/380 В, 50 Гц   7. Габариты (Д\*Ш\*В): 1300\*650\*1850 мм |
| 5 | Порядок сдачи и приемки товаров. | 1. При осуществлении поставки электрогидравлического пресса поставщик должен предоставить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствий и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар на территории КР / ЕАЭС.  2. После ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока производится оценка электрогидравлического пресса. Характеристика должна соответствовать заводским показателям.  3. В случае выявления несоответствий наших требований поставщик берет на себя все затраты по их устранению.  4. Все затраты за дополнительные работы выявленные в ходе проверки оборудования несет поставщик. |
| 6 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов на товар. | 1. Поставщик обязан при поставке товара передать Заказчику товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, иные документы: сервисную книжку, паспорт оборудования, документы, подтверждающие предоставление гарантии качества производителя, поставщика, инструкцию (руководство) по эксплуатации. 2. Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть в комплекте и не допускается в виде копий. |
| 7 | Гарантийные обязательства. | 1. Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемое оборудование согласно условиям завода изготовителя. |