

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на закупку 15-тонного вилочного погрузчика для

ЗАО «Кумтор Голд Компани»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень основных**  **данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1. | Место доставки | Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9 |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани». |
| 3. | Исполнитель | Определяется согласно конкурсу. |
| 4. | Общее положение | Предметом технического задания является приобретение 15 тонного вилочного погрузчика. |
| 5. | Требования к погрузчику | 1. Поставляемый 15 тонный вилочный погрузчик (далее погрузчик) должен быть новым, не бывшим в употребление.   Тип – погрузчик.  Назначение – погрузочно-разгрузочных работ, и перемещения грузов.  Область применения на шоссейных, грунтовых и горных дорогах на высоте свыше 4000м. над уровнем моря, при температуре от -35 \*С до +40 \*С.   1. Погрузчик должен соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и энергоэкономическим показателям 2. Основные требования:    1. Грузоподъемность: 15000 кг    2. Эксплуатационная масса: 18400 кг    3. Габаритные размеры (ДхШхВ): 6265 x 2560 x 3425 мм    4. Мощность двигателя: 142 кВт    5. Максимальная скорость движения: 26-28 км/ч    6. Преодолеваемый уклон: (под нагрузкой/без) : 36.4% / 40%    7. Тип шин: пневматические    8. Размеры вил: 1820×250×95 мм    9. Тип привода: Дизель    10. Число оборотов: 2300 об/мин    11. Модель двигателя: Cummins QSB6.7    12. Дорожный просвет: 250 мм    13. Колесная база: до 3250 мм    14. Шины: 12.00-20-20PR    15. Скорость подъёма мачты (под нагрузкой): 350 мм/с    16. Радиус поворота: 5000 мм    17. Длина вил: 1820 мм    18. Центр тяжести груза: 900 мм    19. Диапазон раздвижения вил: 900-2150 мм    20. Смещение каретки: ±312.5 мм    21. Высота подъема: от 6500 мм 3. Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть в комплекте и не допускается в виде копий. 4. Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности, установленным законодательством 5. При осуществлении поставки погрузчика поставщик должен предоставить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствий и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар. 6. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. 7. Запасные части на данный погрузчик должны быть доступны заказчику для приобретения по необходимости не менее чем 5 лет с момента его приобретения. |
| 6. | Условия оплаты и сроки поставки | Условия оплаты: По согласованию с заказчиком  Доставка осуществляется производителем до БПБ в установленные сроки заказчиком.  Сборка и ввод в эксплуатацию в установленные сроки заказчиком.  В случае невыполнения обязательств по срокам, будут рассмотрены штрафные санкции. |
| 7. | Гарантийный срок | Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемое оборудование согласно условиям завода изготовителя. |
| 8. | Запуск | Все затраты за дополнительные работы выявленные в ходе проверки оборудования несет поставщик |
| 9. | Критерии оценки качества | 1. После ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока производится оценка оборудования. Характеристика должна соответствовать заводским показателям. 2. В случае выявления несоответствий наших требований поставщик берет на себя все затраты по их устранению. |
| 10. | Конфиденциальность | Данные о проведении сделки будут являться конфиденциальными, разглашение третьим лицам запрещено. |
| 11. | Экологические требования | Оборудование должно соответствовать всем требованиям законодательства Кыргызской Республики и/или ЕАЭС. |
| 12. | Безопасность | 1. Погрузчик должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством КР и/или ЕАЭС. 2. Все работы должны проводиться согласно законодательству КР в части охраны труда и промышленной безопасности. |

Изображение выглядит как логотип, символ, Шрифт, Графика

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

**TERMS OF REFERENCE**

for the purchase of a 15-ton forklift truck for Kumtor Gold Company CJSC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item**  **№** | **List of basic data and requirements** | **Basic data and requirements** |
| 1. | Delivery Location | 9 Naryn highway, Balykchy, Kyrgyz Republic. |
| 2. | Client | Kumtor Gold Company CJSC |
| 3. | Contractor | To be selected according to the competition results. |
| 4. | General provision | The subject of these Terms of Reference is the purchase of a 15-ton forklift truck. |
| 5. | Requirements for the equipment | 1. The supplied 15-ton forklift truck (hereinafter referred to as the truck) shall be new, not used.   Type: loader.  Purpose: loading and unloading operations, and load movement.  The truck will be operated on paved, unpaved, and mountain roads in high altitude conditions above 4,000 m above sea level, with the temperature range from - 35℃ to +40℃.   1. The truck shall meet or exceed the requirements of the technical specifications in terms of performance and energy efficiency. 2. Basic requirements:    1. Load capacity: 15,000 kg.    2. Operating weight: 18,400 kg.    3. Overall dimensions (L x W x H): 6265 x 2560 x 3425 mm.    4. Engine power: 142 kW.    5. Maximum driving speed: 26-28 km/h.    6. Grade-ability: : 36.4% / 40%.    7. Tire type: pneumatic.    8. Fork sizes: 1,820 × 250 × 90 mm.    9. Drive type: diesel.    10. Rotational speed: 2,300 rpm.    11. Engine model: Cummins QSB6.7    12. Ground clearance: 250 mm.    13. Wheelbase: up 3250 mm.    14. Tires: 12.00-20-20PR    15. Mast lifting speed (under load): 350 mm/s.    16. Turning radius: 5,000 mm.    17. Fork length: 1,820 mm.    18. Center of gravity: 900 mm.    19. Fork extension range: 900-2,150 mm.    20. Carriage displacement: ±312.5 mm.    21. Lifting height: from 6,500 mm. 3. All required user manuals and technical documentation shall be included in the package and shall not be accepted in the form of copies. 4. The truck shall comply with the applicable safety requirements established by law. 5. When supplying the truck, the Supplier shall provide originals or duly certified copies of valid certificates of conformity and declarations of conformity to the requirements of regulatory documents for the supplied goods. 6. The supplied truck shall not be pledged, under arrest or another encumbrance. 7. Spare parts for this forklift shall be available to the Client for purchase as needed for at least 5 years from the date of purchase. |
| 6. | Payment and delivery terms | Payment terms: to be agreed with the Client.  The manufacturer shall deliver the truck to BMY within the deadlines specified by the Client.  Assembly and commissioning shall be completed within the deadlines specified by the Client.  In case of failure to comply with the deadlines, penalties shall apply. |
| 7. | Warranty period | The Supplier shall provide a warranty period for the purchased equipment in accordance with the manufacturer's terms and conditions. |
| 8. | Commissioning | All costs for additional work identified during the equipment inspection shall be borne by the Supplier. |
| 9. | Quality evaluation criteria | 1. After commissioning during the warranty period, the truck shall be evaluated. The characteristics shall comply with the manufacturer's specifications. 2. In the event of non-compliance with the requirements, the Supplier shall bear all costs for its elimination. |
| 10. | Confidentiality | Transaction data shall be confidential. Disclosure to third parties shall be prohibited. |
| 11. | Environmental requirements | The truck shall comply with all requirements of the laws of the Kyrgyz Republic and/or the EAEU. |
| 12. | Safety | 1. The truck shall comply with the safety requirements established by the applicable laws of the Kyrgyz Republic/EAEU. 2. All work shall be conducted in accordance with the occupational health and safety laws of the Kyrgyz Republic. |