

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на закупку вилочного погрузчика

ЗАО «Кумтор Голд Компани»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень основных**  **данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1. | Место доставки | Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9 |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани». |
| 3. | Исполнитель | Определяется согласно конкурсу. |
| 4. | Общее положение | Предметом технического задания является приобретение вилочного погрузчика эквивалент модели Heli или Hyundai грузоподъёмностью 3 тонны. |
| 5. | Требования к автомашине | 1. Поставляемый вилочный погрузчик должен быть новым, не бывшим в употребление.   Тип – вагонный со свободным ходом  Назначение – погрузка, разгрузка и передвижение грузов  Область применения на открытых и закрытых площадках на высоте свыше 4000м. над уровнем моря, при температуре от -35 °С до +40 °С.   1. Вилочный погрузчик должен соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и энергоэкономическим показателям 2. Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть в комплекте и не допускается в виде копий 3. Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности, установленным законодательством 4. При осуществлении поставки вилочного погрузчика поставщик должен предоставить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствий и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар на территории КР / ЕАЭС 5. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. |
| 6. | Требование к вилочному погрузчику | 1. Производитель: Эквивалент Heli или Hyundai 2. Модель техники: CPCD30 3. Грузоподъемность:3000 кг 4. Высота подъема:3000 мм 5. Тип двигателя: дизельный 6. Размер вил (ДхШхВ), мм: 1070 × 125 × 45 7. Тип шин: пневматические 8. Мачта: двух секций, свободным ходом 9. Тип: вагонный 10. Кабина: закрытая с отопителем 11. Доп. информация:   Наличие проблескового мачка  Сигнала заднего хода  Зеркала заднего обзора с двух сторон  Задние освещение |
| 7. | Условия оплаты и сроки поставки | Условия оплаты: По согласованию с заказчиком  Доставка осуществляется производителем до БПБ в установленные сроки заказчиком.  Сборка и ввод в эксплуатацию в установленные сроки заказчиком.  В случае невыполнения обязательств по срокам, будут рассмотрены штрафные санкции. |
| 8. | Гарантийный срок | 1. Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемое оборудование согласно запросу заказчика |
| 9. | Запуск | 1. Все затраты за дополнительные работы выявленные в ходе проверки оборудования несет поставщик |
| 10. | Критерии оценки качества | 1. После ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока производится оценка вилочного погрузчика. Характеристика должна соответствовать заводским показателям. 2. В случае выявления несоответствий наших требований поставщик берет на себя все затраты по их устранению. |
| 11. | Конфиденциальность | 1. Данные о проведении сделки будут являться конфиденциальными, за разглашение третьим лицам исполнитель несет ответственность. |
| 12. | Экологические требования | 1. Вилочный погрузчик должен соответствовать экологическим требованиям, установленным действующим законодательством КР. |
| 13 | Безопасность | 1. Вилочный погрузчик должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством КР / ЕАЭС. |

**TERMS OF REFERENCE**

for the purchase of a forklift truck for Kumtor Gold Company CJSC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item**  **№** | **List of basic data and requirements** | **Basic data and requirements** |
| 1. | Delivery Location | 9 Naryn highway, Balykchy, Kyrgyz Republic |
| 2. | Client | Kumtor Gold Company CJSC |
| 3. | Contractor | To be selected according to the competition results. |
| 4. | General provision | The technical specification is for the purchase of a forklift truck equivalent to the Heli or Hyundai model with a capacity of 3 tons. |
| 5. | Requirements for the equipment | 1. The supplied forklift truck shall be new and unused.   Type: wagon type with free lift.  Purpose: loading, unloading, and moving cargo.  The truck will be operated on open and closed sites in high altitude conditions above 4,000 m above sea level, with the temperature range from - 35℃ to +40℃.   1. The forklift truck shall meet or exceed the requirements of the technical specifications in terms of performance and energy efficiency. 2. All required user manuals and technical documentation shall be included in the package and shall not be accepted in the form of copies. 3. The truck shall comply with the applicable safety requirements established by law. 4. When supplying the forklift truck, the Supplier shall provide original or duly certified copies of valid certificates of conformity and declarations of conformity to the requirements of regulatory documents for the supplied goods in the territory of the Kyrgyz Republic/EAEU. 5. The supplied truck shall not be pledged, under arrest or another encumbrance. |
| 6. | Requirements for the forklift truck | 1. Manufacturer: Equivalent Heli or Hyundai 2. Model: CPCD30. 3. Lifting capacity: 3,000 kg. 4. Lifting height: 3,000 mm. 5. Engine type: diesel. 6. Fork dimensions (L × W × H), mm: 1,070 × 125 × 45. 7. Tire type: pneumatic. 8. Mast: two-section, with free lift. 9. Type: wagon. 10. Cab: closed with heater. 11. Additional information:   Flashing lights shall be available.  Rear reverse signal.  Rearview mirrors on both sides.  Rear lighting. |
| 7. | Payment and delivery terms | Payment terms: to be agreed with the Client.  The manufacturer shall deliver the truck to BMY within the deadlines specified by the Client.  Assembly and commissioning shall be completed within the deadlines specified by the Client.  In case of failure to comply with the deadlines, penalties shall apply. |
| 8. | Warranty period | 1. Supplier shall provide a warranty period for the purchased equipment in accordance with the Client’s request. |
| 9. | Commissioning | 1. All costs for additional work identified during the equipment inspection shall be borne by the Supplier. |
| 10. | Quality evaluation criteria | 1. After commissioning, the truck shall be evaluated during the warranty period. The characteristics shall comply with the manufacturer's specifications. 2. In the event of non-compliance with the requirements, the Supplier shall bear all costs for its elimination. |
| 11. | Confidentiality | 1. Transaction data shall be confidential. The Contractor shall be liable for disclosure to third parties. |
| 12. | Environmental requirements | 1. The forklift truck shall comply with the environmental requirements established by the applicable laws of the Kyrgyz Republic. |
| 13 | Safety | 1. The forklift truck shall comply with the safety requirements established by the applicable laws of the Kyrgyz Republic/EAEU. |