**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Заместитель Председателя Правления КГК**

**Майлиев Б.Б.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2026 г.**

**Техническое задание на закупку товаров и услуг на поставку товаров, оказание услуг/ выполнение работ (подготавливается по каждому лоту отдельно)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)** | **Конкретные требования к товарам, работам, услугам** |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | **Каска защитная.**  Каска должна быть изготовлена из полипропилена, оборудована системой вентиляции (регулируемой) и слотами (на каждой стороне) для крепления наушников и защитного щитка. Снабжена текстильным оголовьем с шестью точками крепления, предусмотрена легкая регулировка по размеру головы (размер 52–72) и должна быть оборудована подбородочным ремнем. Оголовье должно иметь вставку для поглощения пота. Каска должна иметь несколько ступеней регулировки высоты ношения. Защищать от механических воздействий, электрического тока напряжением до 440 В. Минимальный температурный диапазон использования защитной каски должен быть в пределах от – 50°С до + 50°С. Масса каски не должна превышать 370г. Цвет белый. Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.  **Единица измерения:** штука (шт.) |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Республика Кыргызстан, Иссык-Кульская область, Джеты-Огузский район, рудник Кумтор, склад ТМЦ или другой адрес, согласованный с отделом логистики КГК. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Поставка должна быть осуществлена не позднее чем в течение 30 календарных дней с момента подписания договора или получения авансового платежа. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Получение заявки от Заказчика.  Предоставление **тестовой партии**: не менее **3-5 шт.**  Согласование образцов.  Формирование основной партии товара.  Контроль качества, проверка маркировки и сроков годности.  Упаковка и маркировка согласно требованиям.  Доставка товара на склад Заказчика.  Приёмка Заказчиком согласно установленной процедуре МТС. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | **Технические**  Каска должна быть изготовлена из полипропилена, оборудована системой вентиляции (регулируемой) и слотами (на каждой стороне) для крепления наушников и защитного щитка. Снабжена текстильным оголовьем с шестью точками крепления, предусмотрена легкая регулировка по размеру головы (размер 52–72) и должна быть оборудована подбородочным ремнем. Оголовье должно иметь вставку для поглощения пота. Каска должна иметь несколько ступеней регулировки высоты ношения. Защищать от механических воздействий, электрического тока напряжением до 440 В. Минимальный температурный диапазон использования защитной каски должен быть в пределах от – 50°С до + 50°С. Масса каски не должна превышать 370г. Цвет красный, оранжевый, белый (указать в потребности). Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.  **Качество товара**   * Новый, не использованный, без повреждений * Остаточный срок годности — **не менее 90%** * Целостная упаковка |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | Определяется отделом МТС Заказчика.  При приёмке проверяются:   * количество и комплектность * целостность упаковки * срок годности   Брак подлежит замене за счёт Поставщика. |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Поставщик обязан передать:   * товарную накладную * сертификат соответствия **Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011** * инструкцию или паспорт изделия (при наличии) * документ о происхождении товара (по требованию) |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия на соответствие требованиям — **12 месяцев** с момента поставки.  В течение гарантийного периода поставщик обязуется заменить изделия, не соответствующие заявленным характеристикам. |

|  |
| --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»**  **Начальник отдела ОЗТ и ПБ**  **ЗАО «Кумтор Голд Компани»**  **Тыныбеков М.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 года** |
| **Составил:**  Инженер по охране труда и расследованию Ибраимов А.Р. |
|  |