**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Заместитель Председателя Правления КГК**

**Майлиев Б.Б.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2026 г.**

**Техническое задание на закупку товаров и услуг на поставку товаров, оказание услуг/ выполнение работ (подготавливается по каждому лоту отдельно)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)** | **Конкретные требования к товарам, работам, услугам** |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Респиратор фильтрующий **3M FFP2 с клапаном**, одноразовый, предназначенный для защиты органов дыхания от твёрдых и жидких аэрозолей.  **Допустимые модели:**   * **3M 8122 FFP2** (клапан, чашеобразный) * **3M Aura 9322+ FFP2** (клапан, трёхпанельный) * или эквивалентные респираторы **3M FFP2** с клапаном, соответствующие требованиям EN 149. * или эквивалент.   **Назначение:** Используется при работах в пыльных, аэрозольных и строительных условиях, на руднике, в сервисных и производственных зонах.  **Единица измерения:** штука (шт.) |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Республика Кыргызстан, Иссык-Кульская область, Джеты-Огузский район, рудник Кумтор, склад ТМЦ или другой адрес, согласованный с отделом логистики КГК. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Поставка должна быть осуществлена не позднее чем в течение 30 календарных дней с момента подписания договора или получения авансового платежа. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Получение от Заказчика заявки с указанием требуемого количества.  Предоставление **тестовой партии** не менее 5 шт. для предварительной оценки.  Подготовка основной партии респираторов.  Контроль качества по параметрам: клапан, резинки, прилегание, упаковка.  Упаковка и маркировка товара.  Поставка на склад ТМЦ.  Приёмка Заказчиком. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | **Требования к респираторам:**   * Класс защиты: **FFP2** (EN 149:2001+A1:2009). * Наличие **клапана выдоха**. * Конструкция: чашеобразная или трёхпанельная (в зависимости от модели 3М). * Одноразовый тип: **NR**. * Эластичные прочные крепления. * Металлический носовой зажим. * Материал без запахов и дефектов. * Плотное прилегание по контуру лица. * Респиратор должен обеспечивать защиту от твёрдых и жидких аэрозолей ≥ 94%.   **Требования к качеству и состоянию товара:**   * Товар **новый**, не бывший в употреблении. * Остаточный срок годности — **не менее 90%**. * Упаковка — неповреждённая, оригинальная. * Клапан выдоха должен работать исправно. * Резинки не должны рваться при растяжении. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | Порядок устанавливается отделом МТС Заказчика.  При приёмке проверяются:   * фактическое количество; * внешний вид и целостность упаковки; * соответствие модели 3М FFP2; * дата производства и срок годности; * работоспособность клапана; * наличие маркировки FFP2 NR D.   При обнаружении брака товар подлежит замене за счёт Поставщика. |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Поставщик должен предоставить:   * товарную накладную; * сертификат соответствия **EN 149:2001+A1:2009**; * паспорт / техническое описание изделия (при наличии).   Другие документы — по требованию МТС. |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия на соответствие требованиям — **12 месяцев** с момента поставки.  В течение гарантийного периода поставщик обязуется заменить изделия, не соответствующие заявленным характеристикам. |

|  |
| --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»**  **Начальник отдела ОЗТ и ПБ**  **ЗАО «Кумтор Голд Компани»**  **Тыныбеков М.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 года** |
| **Составил:**  Инженер по ОТ и расследованию происшествий Бексултанов К.Э. |