**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Заместитель Председателя Правления КГК**

**Майлиев Б.Б.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2026 г.**

**Техническое задание на закупку товаров и услуг на поставку товаров, оказание услуг/ выполнение работ (подготавливается по каждому лоту отдельно)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)** | **Конкретные требования к товарам, работам, услугам** |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | **Защитный пояс**  Защитный пояс предназначен для снижения нагрузки на спину. требуемые своства: трехкомпонентная опора, обеспечивающая максимальную поддержку спины и свободу движений. С медицинской конструкцией где используются две внутренние опорные панели над и под талией, окруженные эластичной третьей панелью, которые совместно обеспечивают максимальную фиксацию без защемления и подъема.С подтяжками в комплекте.  **Единица измерения:** штука (шт.) |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Республика Кыргызстан, Иссык-Кульская область, Джеты-Огузский район, рудник Кумтор, склад ТМЦ или другой адрес, согласованный с отделом логистики КГК. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Поставка должна быть осуществлена не позднее чем в течение 30 календарных дней с момента подписания договора или получения авансового платежа. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Получение заявки от Заказчика.  Предоставление **тестовой партии**: не менее **1-2 шт.**  Согласование образцов.  Формирование основной партии товара.  Контроль качества, проверка маркировки и сроков годности.  Упаковка и маркировка согласно требованиям.  Доставка товара на склад Заказчика.  Приёмка Заказчиком согласно установленной процедуре МТС. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | **Технические**  Защитный пояс предназначен для снижения нагрузки на спину. требуемые своства: трехкомпонентная опора, обеспечивающая максимальную поддержку спины и свободу движений. С медицинской конструкцией где используются две внутренние опорные панели над и под талией, окруженные эластичной третьей панелью, которые совместно обеспечивают максимальную фиксацию без защемления и подъема.С подтяжками в комплекте.  С функциональным ремнем, который оказывает усиливающее действие на позвоночник, поддерживает живот и поясницу. Ремень должен регулироваться для дополнительного комфорта. Пояс должен подойти для ношения под и поверх одежды. Поддерживающий пояс должен подойти для работы в вертикальном положении за устройством (машиной) и для подъема деталей, обеспечивать максимальную защиту позвоночника, живота и поясницы. Пояс должен быть изготовлен из эластичной ткани, легко адаптироваться к телу пользователя и не мешать движению.  Должен быть устойчивым к тяжелым условиям труда и соответствовать международным стандартам.  Эргономичная модель профилактического пояса повышенной комфортности с двумя мощными двойными тяжами из корсетной резины.  Вкладыши из полиэтилена высокого давления для дополнительной фиксации и локального массажа мышц поясницы.  Назначение: при нагрузках на поясничный отдел позвоночника, при длительном пребывании в неудобном положении.  Материал основы и фиксирующих элементов: перфорированная бандажная лента.  Состав: полиэфир – 49%, хлопок – 51%.  Окантовка: тесьма окантовочная вязаная.  Материал застежки: текстильная ворсовая ткань велькро.  Высота пояса по спинке: 20 см  Цвет: черный  Размер, обхват талии: s (64-74 см), m (70-94 см), ml (80-100 см), xl (100-120 см)  Пояс должен быть предназначен для снижения физических, динамических и статистических нагрузок на поясничный отдел позвоночника. Должен обеспечить комплексную поддержку спины.  Дополнительные требования: надежная фиксация поясничного отдела позвоночника, легко надевать и снимать, компактный размер — нужно минимум места для хранения, высокая прочность, комфорт при носке.  Пояс должен иметь полужесткую конструкцию — оптимально для снятия напряжения с мышц спины и разгрузки позвоночника. Должны быть предусмотрены вкладыши, которые оказывают дополнительный эффект фиксации и локального массажа мышц.  Размерный ряд: M, ML, S, XL, XXL, XXXL  **Качество товара**   * Новый, не использованный, без повреждений * Остаточный срок годности — **не менее 90%** * Целостная упаковка |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | Определяется отделом МТС Заказчика.  При приёмке проверяются:   * количество и комплектность * соответствие модели **– пояс ALLEGRO INDUSTRIES Flexbak® back support, Пояс поддерживающий для спины Elastic (vnt 078), пояс ФИКСАР ПЛЮС или альтернативный товар** * целостность упаковки * срок годности   Брак подлежит замене за счёт Поставщика. |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Поставщик обязан передать:   * товарную накладную * сертификат соответствия **Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011** * инструкцию или паспорт изделия (при наличии) * документ о происхождении товара (по требованию) |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия на соответствие требованиям — **12 месяцев** с момента поставки.  В течение гарантийного периода поставщик обязуется заменить изделия, не соответствующие заявленным характеристикам. |

|  |
| --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»**  **Начальник отдела ОЗТ и ПБ**  **ЗАО «Кумтор Голд Компани»**  **Тыныбеков М.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 года** |
| **Составил:**  Инженер по охране труда и расследованию Ибраимов А.Р. |
|  |