**Адаптер с манометром для инструмента нагружения анкеров**

**Описание**

* Адаптер с манометром (сборе) для инструмента нагружения анкеров
* Максимальное рабочее давление (бар) - не менее 700 (30 т.),
* Расположенный под углом 45° датчик улучшает видимость,
* Тонкий и узкий дизайн,
* Легко вписывается в широкий спектр систем,
* Максимально контролируемое перемещение груза,
* Манометр с глицериновым демпфированием и двойной шкалой,
* Муфта с внутренней резьбой.

Фотоматериалы из интернета в качетсве примера

