**Гидравлический шланг высокого давления**

**для инструмента нагружения анкеров**

**Описание**

Гидравлический шланг состоит из двух слоев стальной проволочной оплетки, покрытой резиновой оболочкой, что обеспечивает длительный срок службы в тяжелых рабочих условиях.

* Рабочее давление (бар) - не менее 700
* Внутренний диаметр (мм) – 6,4
* Тип соединения - CH604
* Длина (мм) – 2500–3000

Фотоматериалы из интернета в качеcтве примера

