**Опорный цилиндр (основной) для инструмента нагружения анкеров**

**(Bearing cylinder (SHROUD) for** **Pull testing equipment)**

**Описание**

* Рабочее давление (бар) - не менее 700 (30 т.),
* Длина цилиндра – 300–400 мм,
* Диаметр цилиндра – 150 мм.

Фотоматериалы из интернета в качетсве примера

   
