МУФТА РАЗБОРНАЯ, 1", РЕЗЬБА NPT ВНУТРЕННЯЯ, КОВКИЙ ЧУГУН, ASME B16.39 КЛАСС 150

**Описание**

Разборная муфта предназначена для быстрого разъёма трубопроводных линий без демонтажа длинных участков труб. Обеспечивает удобство обслуживания, ревизии и замены оборудования. Соединение выполнено по стандарту NPT с внутренней резьбой.

**Технические характеристики:**

* Тип изделия: муфта разборная (union)
* Номинальный размер: 1"
* Тип резьбы: внутренняя резьба NPT (коническая), по ANSI/ASME B1.20.1
* Материал: ковкий чугун
* Стандарт изготовления: ASME B16.39
* Класс давления: Class 150
* Исполнение: трехкомпонентная конструкция (две резьбовые части + центрирующая/уплотнительная гайка)
* Назначение резьбы: внутренняя × внутренняя
* Форма: шестигранники под ключ для удобства монтажа

Фотоматериалы в качетсве примера

