ЗАГЛУШКА, 2", С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ, КОВКИЙ ЧУГУН, ASME B16.14 КЛАСС 150

**Описание**

Резьбовая заглушка предназначена для герметичного закрытия трубопроводных линий и резьбовых отборов. Выполнена из ковкого чугуна, соответствует требованиям ASME B16.14 и имеет квадратную головку для удобства монтажа.

**Технические характеристики:**

* Тип изделия: заглушка резьбовая (plug)
* Номинальный размер: 2"
* Тип резьбы: наружная NPT, по стандарту ANSI/ASME B1.20.1
* Материал: ковкий чугун
* Стандарт изготовления: ASME B16.14
* Класс давления: Class 150
* Тип головки: квадратная (square head)
* Тип соединения: наружная

Фотоматериалы в качетсве примера

