НИППЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ, 1 1/4", КОНЦЫ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА NPT 1 1/4" / ПОД ШЛАНГ 1 1/4", НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316, ASME B1.20.1

**Описание**

Комбинированный ниппель предназначен для соединения резьбовой части трубопровода со шланговыми линиями. Один конец выполнен с наружной резьбой NPT, второй — в виде штуцера с насечками под шланг. Изготовлен из коррозионностойкой нержавеющей стали марки 316.

**Технические характеристики:**

* Тип изделия: ниппель комбинированный
* Номинальный размер: 1 1/4"
* Конфигурация концов:
  + 1) Наружная резьба NPT 1 1/4"
    - стандарт резьбы: ASME B1.20.1 (ANSI NPT)
  + 2) Штуцер под шланг 1 1/4"
    - с кольцевыми насечками для удержания шланга
* Материал: нержавеющая сталь AISI 316 (SS316)
* Тип соединения: резьба × шланговое присоединение

Фотоматериалы в качетсве примера

