ОТВОД, 3/4", 45°, КЛАСС 3000, ПРИВАРКА В РАСТРУБ (SOCET‑WELD), УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ASTM A105, ASME B16.11 КЛАСС 3000

**Описание**

Отвод 45° с присоединением типа Socket‑Weld предназначен для изменения направления трубопроводной линии в системах высокого давления. Изготовлен из углеродистой стали по ASTM A105 и соответствует требованиям ASME B16.11 для кованых фитингов высокого давления.

**Технические характеристики:**

* Тип изделия: отвод 45° (45° Elbow)
* Присоединение: Socket‑Weld (приварка в раструб)
* Номинальный размер: 3/4"
* Угол: 45°
* Материал: углеродистая сталь ASTM A105 (forged carbon steel)
* Стандарт изготовления: ASME B16.11
* Класс давления: Class 3000
* Исполнение: кованая деталь, повышенная прочность, поверхность черного металла
* Тип сварки: приварка торцом трубы в раструб с последующей сваркой по периметру

Фотоматериалы в качетсве примера

