КАМЛОК-МУФТА, ТИП F, 4", КОНЦЫ: БЫСТРОРОЗЬЕМНАЯ МУФТА / НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА NPT, АЛЮМИНИЙ, 100 PSI, СТАНДАРТ A-A-59326D

**Описание**

Камлок‑муфта типа **F** используется для быстрого и герметичного соединения трубопроводов, гибких шлангов и оборудования. Изготавливается в соответствии с стандартом США **A‑A‑59326D** и обеспечивает совместимость со всеми стандартными камлок‑соединениями.

**Технические характеристики:**

* Тип изделия: камлок‑муфта (Camlock Coupling), тип F
* Номинальный размер: 4"
* Конфигурация концов:
  + 1) Camlock Type F — штуцер‑папа быстросъёмный
  + 2) Наружная резьба NPT 4"
    - стандарт резьбы: ASME B1.20.1 (NPT)
* Материал: алюминий (Aluminum Alloy)
* Стандарт: A‑A‑59326D
* Рабочее давление: 100 PSI
* Исполнение: цельноточёный корпус, шестигранная зона под ключ
* Совместимость: подходит для использования с ответными частями типов B, C, D, DC

Фотоматериалы в качетсве примера

