НИППЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ НИППЕЛЬ, 1/2", КОНЦЫ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА NPT 1/2" / ПОД ШЛАНГ 1/2", НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316, ASME B1.20.1

**Описание**

Комбинированный ниппель предназначен для прямого соединения резьбовых элементов трубопровода с гибкими шлангами. Один конец имеет наружную коническую резьбу NPT 1/2", второй — штуцер‑хвостовик под шланг 1/2" с кольцевыми насечками для надёжной фиксации. Изготовлен из нержавеющей стали 316.

**Технические характеристики**

* Тип изделия: ниппель комбинированный (thread × hose barb adapter)
* Номинальный размер: 1/2"
* Подключения:
  + наружная резьба NPT 1/2" — по стандарту ASME B1.20.1
  + хвостовик под шланг 1/2" (barb fitting)
* Материал: нержавеющая сталь AISI 316
* Конструкция:
  + шестигранная центральная часть под ключ
  + насечки на штуцере для надёжного удержания шланга
* Назначение: подключение шлангов к резьбовым патрубкам.

Фотоматериалы в качетсве примера

