КОМБИНИРОВАННЫЙ НИППЕЛЬ, 4", КОНЦЫ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА NPT 4" / ПОД ШЛАНГ 4", НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316, ASME B1.20.1

**Описание**

Комбинированный ниппель предназначен для прямого соединения резьбовых элементов трубопровода с гибкими шлангами. Один конец имеет наружную коническую резьбу NPT 4", второй — штуцер‑хвостовик под шланг 4" с кольцевыми насечками для надёжной фиксации. Изготовлен из нержавеющей стали 316.

**Технические характеристики**

* Тип изделия: ниппель комбинированный (thread × hose barb adapter)
* Номинальный размер: 4"
* Подключения:
  + наружная резьба NPT 4" — по стандарту ASME B1.20.1
  + хвостовик под шланг 4" (barb fitting)
* Материал: нержавеющая сталь AISI 316
* Конструкция:
  + насечки на штуцере для надёжного удержания шланга
* Назначение: подключение шлангов к резьбовым патрубкам.

Фотоматериалы в качетсве примера

