ОТВОД, 2", 45°, КЛАСС 150, ПРИВАРКА В РАСТРУБ (SOCET‑WELD), НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304

**Описание**

Отвод 45° предназначен для изменения направления трубопроводной линии под углом 45° при использовании сварного раструбного соединения (Socket‑Weld). Изготовлен из коррозионностойкой нержавеющей стали 304.

**Технические характеристики**

* Тип изделия: отвод 45°
* Тип соединения: Socket‑Weld (приварка в раструб)
* Номинальный размер: 2"
* Класс давления: Class 150
* Материал: нержавеющая сталь AISI 304
* Совместимость: с трубами из нержавеющей стали 304/304L и аналогами
* Тип монтажа: сварка в раструб с последующей герметизацией шва

Фотоматериалы в качетсве примера

