ОТВОД, 3", 90°, КЛАСС 150, ПРИВАРКА В РАСТРУБ (SOCET‑WELD), НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316L

**Описание**

Отвод под углом **90°**, номинальным диаметром **3"**, предназначенный для монтажа методом приварки в раструб (**Socket‑Weld**). Изготовлена из **коррозионно‑стойкой нержавеющей стали AISI 316**, предназначенной для эксплуатации в химически активных и коррозионно‑агрессивных средах.

Соответствует классу давления **Class 150**, подходит для низкого и среднего давления в промышленных трубопроводах. Применяется в системах перекачки жидкостей, технологических трубопроводах.

Фотоматериалы в качетсве примера

