**Техническое задание**

**на закуп домкрата для подъёмника Bendpak для отдела техобслуживания ЗАО «Кумтор Голд Компани»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п № | Параметры требований закупаемого товара | Конкретные требования к товарам |
| 1 | Наименование и количество | Домкрат Bendpak RBJ15000 или эквивалент для четырёхстояночного подъёмника, количество — 1 единица |
| 2 | Место поставки товара | Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9 |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара. | Предусмотреть в договоре. Наиболее краткие сроки поставки будут являться преимуществом. |
| 4 | Требования к поставляемому товару | 1. Предлагаемый товар должен быть новым, неиспользованным, сертифицированным или декларированным, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя. Товар не должен быть заложен, арестован, должен быть освобожден от прав третьих лиц. 2. Предлагаемый товар должен быть произведен при соблюдении требований нормативных документов (стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т. п.) в условиях их серийного производства. 3. Предлагаемый товар должен соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам, (эксплуатационным характеристикам) объекта закупки, указанным в настоящем разделе. 4. Соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством КР / ЕАЭС. 5. Поставляемый домкрат должен быть новым, не бывшим в употреблении. Область применения на высоте свыше 4000м. над уровнем моря, при температуре от -40 °С до +40 °С.   6. Домкрат должен соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и энергоэкономическим показателям.  7. Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности, установленным законодательством.  8. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.  9. Технические характеристики домкрата для подъёмника Bendpak RBJ15000:   * + Грузоподъёмность: 15,000 фунтов (≈ 6,804 кг)   + Роликовый мостовой домкрат   + Подходит для модели подъёмника BendPak HDS-27   + Минимальная высота подъёма: с короткой подушкой: 14" (356 мм), с адаптером: 17" (432 мм)   + Максимальная высота подъёма: с короткой подушкой: 23" (584 мм), с адаптером: 26" (660 мм)   + Ширина опорной базы: от 44.9" до 63.75" (≈ 1,140–1,619 мм)   + Тип привода: пневмогидравлический   + Комплектующие: штабелируемые адаптеры для увеличения высоты подъёма и телескопические опоры для регулировки ширины под разные колёсные базы |
| 5 | Порядок сдачи и приемки товаров. | 1. Предоставление оригиналов или заверенных копий сертификатов соответствия 2. Оценка соответствия характеристик после ввода в эксплуатацию 3. В случае несоответствий — устранение за счёт поставщика |
| 6 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов на товар. | 1. Товарно-транспортная накладная, счёт-фактура, паспорт оборудования, руководство по эксплуатации, гарантийные документы 2. Документация должна быть оригинальной, не допускается в виде копий |
| 7 | Гарантийные обязательства. | 1. Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемое оборудование согласно условиям завода изготовителя. |