**Техническое задание на закупку**

**двух единиц дизельных мобильных обогревателей для гаража ТО ТТ**

**ЗАО «Кумтор Голд Компани»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1. | Место доставки | ЗАО «КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ». Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9. |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| З. | Общие положения | Предметом технического задания является приобретение двух единиц дизельных мобильных обогревателей для гаража ТО ТТ. |
| 4. | Требования к стенду | 1. Поставляемые обогреватели должны быть новыми, не бывшими в употреблении.   Назначение — обеспечение обогрева передвижных ремонтных помещений (куполов), а также прогрев замёрзшей техники.  Область применения в высокогорных условиях на высоте свыше 4000м. над уровнем моря, при температуре от -35 \*С до +40 \*С.   1. Оборудование должно соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и эргономическим показателям. 2. Все необходимые Руководства пользователя, Техническая документация должны быть в комплекте. 3. Предоставление Технической документации и Руководства пользователя и иной документации в виде копий не допускается. 4. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующие на территории КР, стандартов соответствия ЕАЭС. 5. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. 6. При осуществлении поставки оборудования Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары. 7. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Технические характеристики: | 1.Модель: | 1. Модель: Дизельный мобильный обогреватель **ALLMAND MAXI-HEAT MH-1000** или эквивалент.  2. Год выпуска: 2025 и выше  3. **Производительность и нагрев**  3.1 Тепловая мощность: 1 000 000 BTU/h (около 293 кВт), за счёт двух независимых обогревателей по 500 000 BTU каждый  3.2 Воздушный поток: ≈ 6 200 cfm (~10 550 м³/ч  3.3 Подъём температуры: до 85 °C (185 °F) в зоне обогрева  4. **Двигатель и генератор**  4.1 Модель: Caterpillar C1.5  4.2 Рабочий объём: 1,496 см³ (1.5 л)  4.3 Скорость вращения: 1800 об/мин  4.4 Тип: 4‑тактный, рядный 3‑цилиндровый дизель, с жидкостным охлаждением и косвенным впрыском  4.5 Диаметр цилиндра × ход поршня: 84 мм × 90 мм  5. **Генератор**  5.1 Модель: **Mecc Alte**  5.2 Генератор: 9 кВт, 1‑фазный, 60 Hz, трансформаторно-регулируемый  6. **Конструкция и опции**  6.1 Система iQ: автоматическая калибровка горелок по температуре, влажности и давлению.  6.2 Рециркуляция воздуха: встроенная, повышает КПД, снижает расход.  6.3 Дуктовая система: стандартный фланец 16″, возможен фланец 12″, подключение гофротруб; статическое давление 2.3″ wc позволяет прокладку до 33 м (при 16″) или 15 м (при 12″).  6.4 Системы безопасности: автоматическое отключение при низком давлении масла или перегреве.  7. **Шасси и управление**  7.1 Тележка: сварная стальная рама с домкратами, сцепное устройство (регулируемый шар 2″ или кольцо 3″ pintle), рессорная ось на 5 000 lbs (~2,268 кг), шины 15″, тормоза (опционально гидравлические или электронные), фары, стоп‑сигналы, поворотники, страховочные цепи  7.2 Корпус: тяжёлый стальной кожух, запирающиеся двери, внутреннее освещение, крепеж для труб воздуховодов, ящик для инструментов | |
| 7. | Условия оплаты и сроки поставки | 1. Условия оплаты:   Согласно заключенному договору.   1. Доставка осуществляется производителем до БПБ в установленные сроки Заказчиком. 2. Сборка и ввод в эксплуатацию в установленные сроки Заказчиком. 3. В случае невыполнения обязательств по срокам, будут рассмотрены штрафные санкции. | | |
| 8. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов на товар. | Поставщик обязан при поставке товара предоставить Заказчику следующий комплект документов:   * товарно-транспортную накладную; * счет-фактуру; * оригинал сертификата соответствия; * сервисную книжку; * паспорт оборудования; * документы, подтверждающие предоставление гарантии качества от производителя и/или поставщика; * документы, удостоверяющие право собственности на транспортное средство, являющиеся основанием для его государственной регистрации.  1. Все необходимые руководства пользователя, техническая документация и каталог запчастей должна быть в комплекте или в электронном виде. | | |
| 9. | Гарантийный срок | 1. Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемое оборудование согласно запросу Заказчика. | |
| 10. | Запуск | 1. Все затраты за дополнительные работы выявленные в ходе проверки оборудования несет Поставщик | |
| 11. | Критерии оценки качества | 1.После ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока производится оценка мобильного оюогревателя. Характеристики должны соответствовать заводским показаниям.  2. В случае выявления несоответствий наших требований Поставщик берет на себя все затраты по их устранению. | |
| 12. | Конфиденциальность | 1. Данные о проведении сделки будут являться конфиденциальными, за разглашение третьим лицам исполнитель несет ответственность. | |
| 13 | Экологические требования | 1. Оборудование должно соответствовать экологическим требованиям, установленным действующим законодательством | |
| 14. | Безопасность | 1. Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством | |