**Техническое задание**

**на закуп балансирной подвески BPW для тяжёлого трала грузоподъёмностью 150 тонн ЗАО «Кумтор Голд Компани»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п № | Параметры требований закупаемого товара | Конкретные требования к товарам |
| 1 | Наименование и количество | Балансирная подвеска BPW (модель MZMHP 2/20010 или эквивалент), количество — 2 комплекта |
| 2 | Место поставки товара | Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9 |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара. | Предусмотреть в договоре. Наиболее краткие сроки поставки будут являться преимуществом. |
| 4 | Требования к поставляемому товару | 1. Новый, неиспользованный, сертифицированный, соответствующий стандартам качества и техническому паспорту завода-изготовителя 2. Не должен быть заложен, арестован или обременён правами третьих лиц 3. Соответствие нормативным документам и требованиям безопасности КР / ЕАЭС 4. Область применения: эксплуатация в условиях высокогорья (до 4000 м над уровнем моря), температурный диапазон от -40 °C до +40 °C 5. Технические характеристики:   • Размер шин: 14.00 R20  • Тип подвески: балансирная, с возможностью компенсации неровностей  • Количество осей: 2  • Тип тормозной системы: пневматическая, с возможностью подключения к тягачу  • Совместимость с тралом грузоподъёмностью 150 тонн  • Сертификат соответствия и маркировка CE  • Чертеж в приложении №1 |
| 5 | Порядок сдачи и приемки товаров. | 1. Предоставление оригиналов или заверенных копий сертификатов соответствия 2. Оценка соответствия характеристик после ввода в эксплуатацию 3. В случае несоответствий — устранение за счёт поставщика |
| 6 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов на товар. | 1. Товарно-транспортная накладная, счёт-фактура, паспорт оборудования, руководство по эксплуатации, гарантийные документы 2. Документация должна быть оригинальной, не допускается в виде копий |
| 7 | Гарантийные обязательства. | 1. Гарантийный срок — не менее 2 лет, согласно условиям производителя. |

Приложение №1





