Товарларды жеткирүү боюнча техникалык тапшырма.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Товарлардын, иштердин, сатып алынуучу кызматтардын талаптарынын параметрлери | Монолиттик тирөөчү дубал ПСМ 24.15-2 (3.002.1-2 сериясы) |
| 1 | Аталышы/түрү саны/көлөмү өлчөө бирдиги | ПСМ 24.15–2 (3.00.1–2 сериясы) музга чыдамдуулук F300, сууга туруштугу W8, товардын бардык беттерине битумдук мастика колдонулган. Өлчөмдөрү – 3000x1500x2400 (ДxШxВ) мм. Салмагы – 5.55 тонна. Саны-12 даана. |
| 2 | Товарларды жеткирүү, жери, кызмат көрсөтүү, иштерди аткаруу жери | Балыкчы шаары, Нарын автоунаа жолу 9, Балыкчы Өткөл Базасы, |
| Z | Товарларды жеткирүү, кызмат көрсөтүү, ишти аткаруу мөөнөттөрү (убактысы) | 2026-жылдын 30-мартына чейин товарлар Кумтөр кенинде болушу керек |
| 4 | Иштердин аткарылышынын тартиби  (ырааттуулугу, этаптары) | 2026-жылдын 30-мартына чейин товарлар Кумтөр кенинде болушу керек |
| 5 | Жеткирилген товарларга, аткарылган иштерге, көрсөтүлгөн кызматтарга болгон талаптар | Товардын сапаты З.002.1–2 сериясынын талаптарына ылайык болушу керек. Жүктөө‑түшүрүү жана монтаж иштери учурунда ыңгайлуу болуусу үчүн монтаждык илмекчелердин болушу зарыл. Геометриялык параметрлердин четтөөлөрү белгиленген чектерде болушу, ал эми бекемдиги талаптарга ылайык камсыздалышы керек. |
| 6 | Товарларды, кызматтарды жана иштердин жыйынтыктарын тапшыруу жана кабыл алуу тартиби | Товарды жөнөтүүгө чейин жеткирип Берүүчү тарапта комиссиялык кабыл алуу жүргүзүлөт (товардын визуалдык жана геометриялык көзөмөлү);  Курулуш аянтчасында кабыл алуу Кирүүчү Көзөмөл Актысын түзүлүү менен курулуш аянтында кабыл алуу жүргүзүлөт. |
| 7 | Иштер аяктагандан жана тапшырулгандан кийин тапшыруучу тарабынан заказчыга берилүүгө тийиш болгон техникалык жана башка документтерге коюлуучу талаптар | Товардын паспорту, сапат сертификаты. |
| 8 | Кепилдик милдеттемелери | Товардын кызмат мөөнөтү ГОСТтун жана товарга карата ТШдын талаптарына ылайык болушу керек. |