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Филиал ЗАО «Кумтор Голд Компани» «Завод по переработке шин» 
Спецификация
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам/характеристики
	Кол- тво с ед. изм.
	Примечания

	Редуктор

	Воздушный на автоклав

	1шт
	

	Кран
	Диаметр – 50мм

	1 шт
	

	Резьба
	Диаметр – 15мм

	4 шт
	

	Хомут усиленный 
	Диаметр 36-39мм
	10 шт
	

	Хомут усиленный 
	Диаметр 41-46мм
	10 шт
	

	Труба квадратная 
	40х40х3
	24м
	

	Труба квадратная 
	40х2х3
	36м
	

	Торцовочная пила (углорез)
	Мощность от 3,0 кВт;

Напр. 380В (трехфазный);

Частота вращения – от 2200 об/мин;

Глубина резки – 100 мм.
	1 шт
	

	Подшипник на станок Г700
	6224-2 RS
	2 шт
	

	Подшипник на торцовочную пилу (углорез)
	6205-RS
	6 шт
	

	Ремень клиновидный на торцовочную пилу (углорез)
	А 864
	6 шт
	

	Сальник редуктора магнитного конвейера 
	ТС 50-7210
	6 шт
	

	Диск отрезной 
	400х4х32мм
	205 шт
	

	Эмаль по металлу 
	Обладать высокой адгезией, атмосферостойкостыо, антикоррозионными свойствами и соответствовать действующим требованиям по качеству.
Цвет-Серая
	100 кг
	

	Растворитель
	646
	40 л
	

	Асбестоцементные трубы
	Усиленные д.150
	35 шт
	

	Асбестоцементные муфты
	Д.150
	35 шт
	

	Ж/б кольца
	Д.100
	2 шт
	

	Ж/б крышка
	Для ж/б колец д.100 (дорожная, магистральная)
	1 шт
	

	Чугунный люк
	Дорожный
	2 шт
	



[image: image1.png][image: image2.png]