
					
Техническое задание на закупку 
Гидравлических мембранных дозировочный насосов
	п/п №
	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)
	Конкретные требования к товарам, работам, услугам

	1
	Наименование/вид количество /объемы единица измерения
	Гидравлический мембранный дозировочный насос – 8 шт.


	2
	Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ
	Возможные условия поставки:
А. Доставка до адреса Заказчика:
Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, г. Балыкчы, Нарынское шоссе, 9.
Б. Самовывоз (EXW) с завода-изготовителя с организацией дальнейшей транспортировки силами Заказчика.

	3
	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	· Срок поставки оборудования должен быть указан Участником в коммерческом предложении.
· При оценке тендерных предложений наряду с техническими и коммерческими условиями будут учитываться предлагаемые сроки поставки оборудования.

	4
	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	1. Поставщик обязан предоставить коммерческое предложение (КП) в соответствии с требованиями тендерной документации.
2. В составе коммерческого предложения должны быть представлены все требуемые технические и коммерческие документы, включая сертификаты качества производителя на предлагаемое оборудование.
3. Поставщик обязан обеспечить надлежащую подготовку оборудования к транспортировке, включая упаковку, консервацию и маркировку, обеспечивающие сохранность оборудования при перевозке.
4. В случае признания поставщика победителем тендера оборудование должно быть поставлено по адресу, указанному Заказчиком, либо отгружено в соответствии с инструкциями ЗАО «Кумтор Голд Компани».
5. После поступления оборудования на рудник Кумтор будет проведен входной контроль специалистами ЗАО «Кумтор Голд Компани» на предмет соответствия техническим требованиям, комплектности и отсутствия повреждений.
6. После завершения монтажных работ и ввода оборудования в эксплуатацию Заказчиком поставщику будет направлен подписанный Акт установки оборудования.

	5
	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам
	1. Поставляемое оборудование должно представлять собой гидравлический мембранный дозировочный насос промышленного исполнения, предназначенный для непрерывной эксплуатации в тяжелом режиме (Heavy Duty) 24 часа в сутки, 365 дней в году с остановками на запланированные техобслуживания. Насос должен быть пригоден для перекачивания раствора Sodium Amyl Xanthate (SAX) с содержанием твердых частиц до 25%, вязкостью 5–20 cP, при рабочем давлении до 80 бар и высоте установки 4100 м над уровнем моря


	6
	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	2. Насос должен обеспечивать:
· диапазон подачи от 0,3 до 10 л/мин; 
· номинальную подачу 2,8 л/мин; 
· автоматическое регулирование производительности по внешнему аналоговому сигналу 4–20 мА; 
· местное и дистанционное управление; 
· интеграцию с существующей системой PLC/DCS; 
· непрерывную работу без снижения эксплуатационных характеристик
3. Конструкция насоса должна предусматривать:
· гидравлический привод мембраны; 
· систему контроля целостности мембраны (Diaphragm Rupture Detection); 
· защиту от перегрузки по давлению; 
· возможность настройки производительности без остановки оборудования; 
· материалы проточной части не ниже SS316L либо эквивалентные по коррозионной стойкости.

	7
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Поставщик должен предоставить:
· технический паспорт; 
· руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию; 
· сертификаты качества завода-изготовителя; 
· перечень рекомендуемых запасных частей на 2 года эксплуатации; 
· заводские протоколы испытаний (Factory Acceptance Test, при наличии).

	8
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию либо 30 месяцев с даты поставки (в зависимости от того, что наступит ранее).

В течение гарантийного периода Поставщик обязуется:
• безвозмездно устранять дефекты оборудования, возникшие по вине изготовителя либо вследствие применения некачественных материалов;
• осуществлять замену неисправных узлов, деталей и комплектующих за свой счет, включая стоимость запасных частей и их доставки;
• обеспечивать техническую поддержку Заказчика по вопросам эксплуатации и обслуживания оборудования;
• предоставлять рекомендации по диагностике и устранению неисправностей;
• обеспечить поставку гарантийных запасных частей в согласованные сроки;
• в случае выхода оборудования из строя по гарантийному случаю предоставить заключение о причинах отказа и перечень выполненных корректирующих мероприятий;
• гарантировать наличие сервисной поддержки и поставки запасных частей для предлагаемого оборудования в течение не менее 10 лет после поставки.

Дополнительно:
• гарантия должна распространяться на насос в сборе, привод, систему автоматического регулирования производительности, контроллеры, датчики и другие комплектующие, входящие в объем поставки;
• время первоначального реагирования на гарантийный запрос Заказчика не должно превышать 48 часов с момента уведомления.
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