ЗАО «Кумтор Голд Компани» просит вас предоставить ценовые предложения-  на выполнение инженерно-геологических изысканий в рамках проекта «Строительство нового лагеря и поэтапный перенос существующего лагеря с инженерной инфраструктурой на нижнюю площадку рудника Кумтор». 
	Формат подачи:
	Заявка (КП) и другие документы должны быть подписаны лицом, имеющим полномочия подписывать заявку и обязательства по договору. Документы должны быть скреплены печатью и представлены в формате PDF. Полномочия подписанта должны быть подтверждены доверенностью или заверенными копиями соответствующих документов.

	Порядок подачи предложений
	Участники ценовых предложений должны предоставить Коммерческое предложение на участие на русском языке в соответствии с требованиями прилагаемого Технического задания, приложить необходимые копии документов и отправить их в электронном виде на электронный адрес Asel.Abdyldaeva@kumtor.kg
до 14:00 часов (по Бишкекскому времени) 10 сентября 2026 года.
 
Коммерческие предложения, поступившие позже или на иную почту, рассматриваться не будут.

	Заявка на участие должно содержать следующие документы:
	Коммерческое предложение с учетом
∙ Сроков выполнения услуг
∙ Условия оплаты
∙ Срок действия КП (не менее 60 календарных дней)
∙ В соответствии с условиями ТЗ.

	Коммерческое предложение выслать на почту Asel.Abdyldaeva@kumtor.kg до 14:00 часов (по Бишкекскому времени) 10 сентября 2026 года.


	Заказчик имеет право принимать или отклонять какое-либо или все предложения, а также отменить процесс отбора в любое время, не неся при этом никаких обязательств перед соответствующими участниками. 

	Коммерческое предложение должно быть на официальном бланке.


	
Каждый участник отбора может подать только одно коммерческое предложение.

Срок действия коммерческого предложения должно быть не менее 40 календарных дней.

Не допускается внесение изменений в коммерческого предложения в срок действия предложения. 

	
Все вопросы по поводу настоящего отбора должны быть направлены по электронной почте на адрес Asel.Abdyldaeva@kumtor.kg 
Запросы для разъяснения условий отбора должны быть направлены за 3 календарных дня до наступления окончательного срока предоставления предложения.





Приложение 
Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий выбранных участков строительства «Строительство нового лагеря и поэтапный перенос существующего лагеря с инженерной инфраструктурой на нижнюю площадку рудника Кумтор».
	п/п №
	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)
	Проведение инженерно-геологического изыскания грунта, 


	1
	Наименование/вид количество /объемы единица измерения
	I. Исходные данные для составления проекта:
1. Задание Заказчика.
1. Генеральный план расположения будущих объектов.  
Примечание: Подрядчик подтверждает, что указанные исходные данные переданы Заказчиком Подрядчику в полном объеме. Дополнительные материалы, необходимые для выполнения работ, будут запрашиваться по мере необходимости. Подрядчик подтверждает, что дополнительные материалы не повлияют на срок выполнения работ, установленный в Договоре.
II. Общие данные
1. Наименование проекта – «Инженерно-геологические изыскания выбранных участков строительства «Строительство нового лагеря и поэтапный перенос существующего лагеря с инженерной инфраструктурой на нижнюю площадку рудника Кумтор».
1. Вид работы – Проведение инженерно-геологических изысканий и подготовка отчета по вышеуказанным объектам.
1. Режим работы – вахтовый.
1. Назначение – изучить литологическое и геокриологическое строение и свойства грунтов в контурах проектируемого объекта рудника Кумтор, с учетом данных архивных скважин (если имеются).
1. Стадия Рабочий Проект, согласно Генеральному плану участка «Перенос объектов инфраструктуры нижней площадки на руднике Кумтор». 
III. Объем работ, выполняемых Подрядчиком:
   А.  Бурение скважин диаметром 112 и 132 мм колонковое, с применением разведочного пневмоударника с отбором проб по интервалам. 
	Бурение скважин будет производиться оборудованием и персоналом Подрядчика. 
     На предлагаемых площадках, в проектных контурах сооружений, пробурить необходимое количество инженерно-геологических скважин, требуемое нормативами, на глубину от 8-10 м. ниже естественной поверхности. Количество и конкретные глубины необходимых скважин указать в КП.
 a). Описание грунтов при бурении скважин будет осуществляться персоналом исполнителя, согласно существующим стандартам. 
   b). При описании необходимо уделять внимание наличию вечной мерзлоты и     присутствию/содержанию льда в керне.
  c).  Необходимо фиксировать наличие (и расположение) водоносных горизонтов в процессе бурения. 
  d). При описании обязательно фотографирование керна с указанием глубины отбора.
  e).  Отбор проб должен производиться каждые 1–1,5м. Представительные пробы должны упаковываться, нумероваться, согласно номеру скважины и интервалу отбора, и отсылаться в лабораторию исполнителя. Выбор и количество проб для тестирования должны согласовываться с представителями геотехнического отдела КГК. 
B.	Произвести тестирование отобранных проб согласно существующим стандартам. Программа тестирования должна включать в себя определение следующих параметров: 
a).   Грунты
1. Гранулометрический состав
1. Пределы Аттерберга
1. Удельный вес
1. Влажность
1. Тест на консолидацию (возможно на оттаявший грунт (прочностных свойств в талом состоянии))
1. Прямая прочность на срез и/или прочность на срез при вертикальных нагрузках (возможно на оттаявшем грунте (прочностных свойств в талом состоянии))
b).   Коренные породы (скальный массив)
1. Прочность на одноосное сжатие
1. Модуль Юнга (по таблице)
1. Коэффициент Пуассона (по таблице)
c).   Вода  
1. pH
1. содержание сульфатов
1. содержание хлоридов
1. содержание других веществ, влияющих на степень коррозии стальных конструкций и деградацию прочности бетонных конструкций.
C.  Предоставить отчет о проведенных изысканиях для проектируемого объекта на выбранных площадках (см. генплан) с подробным описанием произведенных работ, выводами и рекомендациями. Отчет должен включать, как минимум, следующую информацию:
1. Детальное описание выполненных работ и процедур, используемых при их выполнении.
1. Планы, разрезы по шурфам/скважинам, детальное описание грунтов/пород и их свойств, включая обводненность, границы вечной мерзлоты и содержание льда, пиковое ускорение грунтов согласно СН КР 20–02:2024 «Сейсмостойкое строительство».
1. Результаты полевых и лабораторных тестов в графическом и текстовом виде.
1. Выводы и рекомендации.


	2
	Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ
	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор

	3
	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	1. [bookmark: _Hlk156291912]Подрядчик должен завершить все работы, указанные в настоящем техническом задании, с представлением окончательного отчета не позднее 25 дней после подписания договора и получения аванса.
2. В случае необходимости Подрядчик должен представлять промежуточные отчеты по мере завершения работ.

	4
	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам
	IV. [bookmark: _Hlk156289733]Основные требования:
· Инженерно-геологические изыскания должны учитывать специфику действующего рудника, содержать краткие рекомендации по выявленным проблемам.
· После выполнения работ Исполнитель согласовывает результаты выполненных работ с Заказчиком с составлением промежуточного акта сдачи документации.
· В процессе выполнения работ все технические решения Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

	5
	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ
	· Каждый промежуточный отчет сдается Заказчику по накладной. Прием Заказчиком всех отчетов оформляется окончательным актом сдачи-приемки выполненной работы. В акте приема выполненной работы отражается объем передаваемой Подрядчиком документации, а также соответствие выполненной работы требованиям настоящего технического задания и Договора. 

	6
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	· Подрядчик передает Заказчику отчеты с рекомендациями в трех распечатанных экземплярах и на электронном носителе. 

	7
	Гарантийные обязательства
	Исполнитель гарантирует качество и достоверность результатов инженерно‑геологических изысканий, выполненных в рамках настоящего технического задания, а также их соответствие требованиям действующих нормативных документов, строительных норм и правил, технических регламентов и стандартов.
Исполнитель подтверждает, что:
· все полевые, лабораторные и камеральные работы будут выполнены квалифицированным персоналом с применением исправного и аттестованного оборудования;
· результаты изысканий будут оформлены в установленном порядке и пригодны для использования при проектировании и строительстве объекта;
· представленные материалы ИГИ будут соответствовать фактическим инженерно‑геологическим условиям исследуемого участка.
Срок гарантийных обязательств на результаты инженерно‑геологических изысканий составляет не менее 3 лет с даты передачи Заказчику окончательного отчёта.
В случае выявления в течение гарантийного срока ошибок, неточностей или несоответствий, допущенных по вине Исполнителя, Исполнитель обязан за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки:
· выполнить корректировку отчётных материалов;
· при необходимости провести дополнительные изыскательские, лабораторные или камеральные работы;
· предоставить откорректированную документацию без увеличения стоимости работ.
Гарантийные обязательства не распространяются на изменения инженерно‑геологических условий, произошедшие вследствие природных процессов либо хозяйственной деятельности третьих лиц после завершения изысканий.

	8
	Материалы и услуги, предоставляемые Заказчиком
	· Размещение и обеспечение питанием сотрудников Исполнителя, выполняющие инженерно-геологические изыскания, в жилом лагере рудника.
· Генеральный план с контурами площадок и сооружений и прочие материалы (предоставляется после подписания соглашения о конфиденциальности). 



