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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на закупку электротехнических материалов и комплектующих


	
Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам/характеристики
	Количество с единицей измерения
	Примечания

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на закупку электротехнических материалов и комплектующих

	1.Концевой выключатель — промышленного исполнения, с техническими характеристиками не ниже установленного оборудования. На установленном выключателе указаны: серия XCKM, EN/IEC 60947-5-1, Ui 500 V, Uimp 6 kV, Ie 3 A AC-15, степень защиты IP65. [image: ]
2.Переключатель/выключатель управления — промышленного исполнения, с техническими характеристиками, соответствующими существующей системе управления оборудования. [image: ]
3.  Электрический шкаф управления — металлический шкаф промышленного исполнения, с необходимым комплектом электрической аппаратуры, клеммными соединениями, элементами защиты, управления и сигнализации. Предназначен для размещения и защиты электрических компонентов системы управления технологическим оборудованием. [image: ]
4.  Светодиодная лампа с цоколем E27 — светодиодная, промышленного исполнения, напряжение 220–240 В, 60 Вт и выше.
[image: ]
5. Кабель силовой 5×10 мм² — медный, 5-жильный, номинальным напряжением 0,66/1 кВ, предназначенный для стационарной прокладки и эксплуатации в промышленных условиях. Количество — 50 метров. 
6. Кабель силовой 5×16 мм² — медный, 5-жильный, номинальным напряжением 0,66/1 кВ, предназначенный для стационарной прокладки и эксплуатации в промышленных условиях. Количество — 70 метров. 
7.  Наконечник кабельный медный лужёный ТМЛ 10 мм², под опрессовку, ГОСТ 7386-80 — 20 шт.
8. Наконечник кабельный медный лужёный ТМЛ 16 мм², под опрессовку, ГОСТ 7386-80 — 20шт.
9. Кабель-канал ПВХ для прокладки и защиты электрических проводов:
- материал — ПВХ, самозатухающий; 
- цвет — белый или серый; 
- конструкция — с крышкой, обеспечивающей удобный монтаж и доступ к проводам; 
- размер кабель-канала — не менее 25×16 мм, окончательный размер определяется по количеству прокладываемых проводов; 
- предназначен для монтажа электрических проводов сечением 2,5 мм²; 
- устойчивость к механическим воздействиям и эксплуатационным условиям внутри помещений;
- комплектующие: углы, соединители, заглушки и крепежные элементы — по необходимости.
	1. 10 шт.;
2. 4шт.; 
3. 2шт.;
4. 25шт.;
5. 80м.
6. 70м.
7. 20шт.
8. 20шт.
9. 50м.
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