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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на оказания услуг по перемотке и ремонту электродвигателей 


	
Наименование
	Требования к оказанию услуг
	Количество с единицей измерения
	Примечания

	Фартук прорезиновый 

	Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
· Перемотку обмоток электродвигателей;
· Ремонт стартера и ротора;
· Замену подшипников;
· Балансировку ротора;
· Сушку и пропитку обмоток
· Сборку и разборку электродвигателей; 
· Испытание после ремонта;
· Измерение сопротивления изоляции;
· Проверку работоспособности под нагрузкой.
Требования к Исполнителю:
· Наличие опыта по ремонту электродвигателей;
· Наличие производственной базы и оборудования;
· Квалифицированный персонал;
· Гарантия на выполненные работы не менее 6 месяцев;
Нормативные требования:
Работы должны соответствовать:
· ПУЭ;
· ПТЭЭП;
· ГОСТ на электродвигатели;
· Требованиям промышленной безопасности КР. 
Результат оказания услуг:
· Исправные электродвигатели;
· Протоколы испытаний; 
· Акты выполненных работ;
· Гарантия на ремонт.
	1 услуга в течение года
	



Перечень электродвигателей (0,4 кВ):
	№
	Наименование/марка двигателя
	Мощность, кВт
	Обороты, об/мин
	Кол-тво
	Примечание

	1
	АИР 80 А4
	1,5
	1500
	4 шт
	Конвейеры

	2
	АИР 90 L4
	2,2
	1500
	5 шт
	Насосы

	3
	АИР 100 L4
	4
	1500
	6 шт
	Дробилки

	4
	АИР 112 М4
	5,5
	1500
	4 шт
	Смесители

	5
	АИР 132 S4
	7,5
	1500
	3 шт
	Вентилятоы

	6
	АИР 132 М4
	11
	1500
	3 шт
	Прессы

	7
	АИР 160 S4
	15
	1500
	2 шт
	Экструдер

	8
	АИР 160 М4
	18,5
	1500
	2 шт
	Дробилка шин

	9
	АИР 180 М4
	22
	1500
	2 шт
	Основная линия

	10
	АИР 200 L4
	30
	1500
	1 шт
	Главный привод
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