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Филиал ЗАО «Кумтор Голд Компани» «Завод по переработке шин» 
УТВЕРЖДАЮ
Директор Филиала
_________________ А.А. Сметанин 
г. Токмок







 «_____»_____________  2026 г.
ЗАКУПОЧНАЯ ЗАЯВКА
на СИЗ 
	Инициатор/Составил: 
	Пухова Е. М. Старший инженер ОТиТБ
	

	Согласовано:
	Усупбеков Э. Д. Коммерческий директор
	

	
	Бокоев А.К. Главный инженер
	

	
	Джансеитов А.А. Бухгалтер Филиала
	

	
	Клейменова Е.В. Заведующий складом
	

	
	Кубанычбеков А.Н. Финансовый аналитик
	

	Цель/назначение: 
	Приобретение СИЗ для сотрудников завода 


	Бюджет (в рамках/ вне рамок)
	


Спецификация
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам/характеристики
	Количество с единицей измерения
	Примечания

	Очки защитные черные
	Материал: поликарбонатное стекло;

•Защита от летящих частиц, абразива и царапин;

•Защита от капель жидкостей (в т.ч. химических растворов);

•Защиту от УФ-излучений (UV-400);

•Защита от запотевания.

•Устойчивость защитного стекла к истиранию и низким температурам;

•Антистатичность

•Анти ударные

	20 шт.
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	Дождевик
	Дождевик  предназначен для защиты от осадков .

Он изготовлен из непромокаемого водоотталкивающего материала ПВХ толщиной 0,32 мм. В качестве подкладки использован дышащий износоустойчивый полиэстер.

 оснащен двумя вместительными наружными карманами и глубоким капюшоном.

Плащ застегивается на молнию и кнопки.

Цвет: ярко-желтый цвет позволяет обладателю дождевика оставаться заметным для окружающих даже при плохой видимости.
	20 шт.
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	Костюм зимний
	Куртка : - с застежкой на молнию и контактную ленту, - с отстегивающимся регулируемым капюшон на молнии, - с напульсниками. - нагрудные и нижние накладные карманы с клапанами. 

Брюки: - широкий пояс. - отстегивающиеся бретели. - застёжка на пуговицы . - боковые накладные карманы. Подкладка: 100 % полиэстер Утеплитель Синтепон 100г/м2-4 слоя в куртке, 3 слоя в полукомбинезоне. 

 Сезон: зима 

Основной цвет: т. Серый

 Материал: Смесовая , пл. 210 г/м2, 

Материал утеплитель: Синтепон – в куртке 4 слоя по 100 г/ м2, в полукомбинезоне 3 слоя по 100 г/ м2 Материал подкладка: 100% полиэстер.
	Р48-50 – 

5 шт. 

Р52-54 – 

10 шт.
Р56-58 – 
10 шт.
Р60-62 – 
5 шт.
 Всего 30 комплектов
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	Ботинки летние
	Характеристики:

•
должны соответствовать применимым требованиям, а также отвечать нормативам и стандартам, которые прошли и имеют сертификацию в странах Таможенного союза (Евразийского Экономического Союза),

Межгосударственный стандарт EN 340—2012 ССБТ 

•Стальной носок;

•Стальная подкладка в полиуретановой подошве;

•Двойная плотность подошвы;

•Антистатические;

•Противибрационные;

•Маслозащитные;

•Нескользящие;

•Антипрокол.
	Р39- 5 

Р40- 20

Р41- 15
Р42- 15  Р43- 10  Р44- 5

 Р45- 5 
Р46- 2 

Р47- 1
Всего 78 пар
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            Срок поставки товара: 14 дней
Особые условия поставки: --
Сопроводительная документация: Сертификат соответствия. Согласно Законодательству КР и требования МТС КГК. 
Иные сведения и обстоятельства (при наличии): --
Старший инженер по ОТ и ТБ      ____________________________________Е.М. Пухова
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