ЗАО «Кумтор Голд Компани» просит вас предоставить ценовые предложения па поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию системы мониторинга износа футеровки мельницы полусамоизмельчения (SAG Mill)
	Формат подачи:
	Заявка и другие документы должны быть подписаны лицом, имеющим полномочия подписывать заявку и обязательства по договору. Документы должны быть скреплены печатью и представлены в формате PDF. Полномочия подписанта должны быть подтверждены доверенностью или заверенными копиями соответствующих документов.

	Порядок подачи предложений
	Участники конкурса должны предоставить предложение на участие на русском языке в соответствии с требованиями конкурса, приложить необходимые копии документов и отправить их в электронном виде на электронный адрес Zhyldyzkan.satybekova@kumtor.kg до 15:00 часов (по Бишкекскому времени) 10 ноября 2026 года.
Конкурсные предложения, поступившие позже или на иную почту, рассматриваться не будут.

	Заявка на участие должно содержать следующие документы:
	Коммерческое предложение с учетом
∙ Сроков выполнения услуг
∙ Условия оплаты 
∙ Срок действия КП (не менее 40 календарных дней)

Просим указать стоимость самой поставки системы мониторинга и сопутствующих услуги в виде доставки, монтажа и ввода в эксплуатацию.

	Критерии оценки:
	Прошедшим конкурс будет признано предложение, представившее наименьшую стоимость и оптимальные сроки.

	Коммерческое предложение выслать на почту Zhyldyzkan.satybekova@kumtor.kg до 15:00 часов (по Бишкекскому времени) 10 ноября 2026 года.


	Заказчик имеет право принимать или отклонять какое-либо или все предложения, а также отменить процесс конкурса в любое время до присуждения Договора, не неся при этом никаких обязательств перед соответствующими участниками. 

	Коммерческое предложение должно быть на официальном бланке.
Резиденты должны предоставить коммерческое предложение в национальной валюте, без привязки к курсу иностранной валюты.
Нерезиденты в праве предоставить коммерческое предложение в любой валюте.


	Конкурсные предложения, поданные Участниками отбора позднее указанных сроков, не принимаются и не рассматриваются.

Каждый участник отбора может подать только одно конкурсное предложение.

Срок действия конкурсного предложения должно быть не менее 40 календарных дней.
Не допускается внесение изменений в конкурсные предложения в срок действия конкурсного предложения. 

	Все вопросы по поводу настоящего конкурса должны быть направлены по электронной почте на адрес Zhyldyzkan.satybekova@kumtor.kg 

Запросы для разъяснения условий отбора должны быть направлены за 3 календарных дня до наступления окончательного срока предоставления предложения.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию системы мониторинга износа футеровки мельницы полусамоизмельчения (SAG Mill)
	п/п №
	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)
	Конкретные требования к товарам, работам, услугам

	1
	Наименование/вид количество /объемы единица измерения
	Поставка, шефмонтаж, настройка и ввод в эксплуатацию системы мониторинга износа футеровки мельницы полусамоизмельчения (SAG Mill).

	2 
	Назначение системы

	Система предназначена для контроля остаточной толщины футеровки мельницы полусамоизмельчения (SAG Mill) в процессе эксплуатации без необходимости выполнения ручных замеров внутри мельницы.
Система должна обеспечивать получение достоверных данных о фактическом износе футеровки для планирования ремонтов и замены футеровочных элементов.

	2
	Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ
	Рудник «Кумтор», Кыргызская Республика

	3
	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	Определяются поставщиком и указываются в коммерческом предложении.
Дата установки и ввода в эксплуатацию определяется Заказчиком. Работы планируется выполнять в период остановки оборудования на ППР ЗИФ

	4
	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	На этапе тендерной процедуры поставщик должен:
· изучить предоставленные Заказчиком техническую документацию, чертежи мельницы и настоящее Техническое задание;
· подготовить техническое и коммерческое предложение на основании предоставленной документации;
· предоставить описание предлагаемой технологии мониторинга износа футеровки;
· предоставить перечень необходимого оборудования и требования к его установке;
· указать требования к существующей конструкции футеровки и мельницы (при наличии).
В случае признания поставщика победителем тендера работы должны включать:
· разработка технического решения; 
· анализ конструкции действующей футеровки;сбор
· разработка схем размещения датчиков и оборудования; 
· поставка оборудования; 
· шефмонтаж оборудования; 
· техническое сопровождение монтажа; 
· настройка и проверка работоспособности системы; 
· выполнение пусконаладочных работ; 
· обучение персонала Заказчика; 
· передача исполнительной и технической документации.

	5
	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам
	· Поставщик должен предложить техническое решение по мониторингу износа футеровки мельницы полусамоизмельчения (SAG Mill) на основании чертежей, технической документации и настоящего Технического задания, предоставленных Заказчиком.
· Предлагаемая система должна иметь подтвержденный опыт промышленного применения на мельницах SAG, AG или шаровых мельницах.
· В составе технического предложения Поставщик должен указать ориентировочную стоимость расходных материалов и запасных частей на весь срок эксплуатации системы.
· Система должна обеспечивать измерение остаточной толщины футеровки без необходимости выполнения ручных измерений внутри мельницы.
·  Поставщик должен предоставить описание предлагаемой технологии, принципа работы системы, перечень оборудования и требуемое количество точек контроля.
· Количество и расположение датчиков определяются поставщиком и должны обеспечивать контроль наиболее подверженных износу зон футеровки.
· Система должна обеспечивать отображение результатов измерений и хранение исторических данных измерений.
· Система должна обеспечивать передачу данных посредством интерфейса Modbus RTU, Modbus TCP/IP или аналогового сигнала 4–20 мА. Поставщик должен указать поддерживаемые интерфейсы передачи данных и требования по их интеграции в техническом предложении.
· Поставщик должен предоставить карту регистров Modbus (Modbus Register Map) для всех передаваемых параметров системы.
· Оборудование должно быть пригодно для эксплуатации в условиях горнодобывающего предприятия и устойчиво к воздействию вибрации, ударных нагрузок, запыленности и перепадов температур.
· Степень защиты наружного оборудования должна быть не ниже IP65.
· В случае необходимости внесения изменений в конструкцию футеровки, мельницы или вспомогательного оборудования поставщик обязан указать данные требования в составе технического предложения.
· Система должна обеспечивать автоматический сбор данных об остаточной толщине футеровки в непрерывном режиме либо через заданные интервалы времени в зависимости от используемой технологии. Поставщик должен указать периодичность измерений и обновления данных.
· Поставщик должен указать диапазон измерений, точность измерений и повторяемость результатов измерений предлагаемой системы.
· Поставщик должен указать требования к электропитанию оборудования, потребляемую мощность и состав оборудования, требующего внешнего питания.
· Поставщик должен предоставить эксплуатационную документацию, электрические схемы, схемы подключения, перечень запасных частей и рекомендации по техническому обслуживанию оборудования
· Поставщик должен указать минимальные требования к конструкции футеровки, необходимые для установки и эксплуатации предлагаемой системы мониторинга.
· Монтаж оборудования выполняется силами Заказчика либо привлеченной им подрядной организацией. Поставщик обязан обеспечить шефмонтаж и техническое сопровождение монтажа.
Предоставляемые Заказчиком чертежи футеровки являются справочными и могут отличаться от фактически установленной конструкции футеровки. Поставщик обязан учесть данное обстоятельство при подготовке технического предложения.

	6
	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ
	Приемка оборудования и результатов работ осуществляется комиссией Заказчика после завершения поставки, шефмонтажа, пусконаладочных работ и проверки работоспособности системы. В случае присуждения контракта выполнить анализ фактически установленной футеровки для подтверждения применимости предлагаемого решения.
Приемка считается выполненной после:
· поставки оборудования в полном объеме согласно спецификации;
· завершения шефмонтажа и пусконаладочных работ;
· подтверждения работоспособности системы мониторинга износа футеровки;
· демонстрации получения и отображения данных измерений;
· подтверждения корректной передачи данных от датчиков до устройства отображения информации;
· подтверждения получения корректных результатов измерений в соответствии с техническими характеристиками заявленной системы.
· передачи комплекта технической и эксплуатационной документации;
· проведения обучения персонала Заказчика.
Результаты выполненных работ оформляются актом приемки, подписанным уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.

	7
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	По завершении работ Поставщик обязан передать Заказчику:
· техническое описание поставленной системы;
· руководство по эксплуатации;
· руководство по техническому обслуживанию;
· паспорта и сертификаты на поставляемое оборудование (при наличии);
· электрические схемы и схемы подключений;
· перечень установленного оборудования;
· перечень рекомендуемых запасных частей и расходных материалов с указанием каталожных номеров производителя.
Вся документация должна быть предоставлена на русском или английском языке в электронном формате и в бумажном носителе.

	8
	Гарантийные обязательства
	· Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не менее 36 месяцев с даты поставки оборудования.
· В течение гарантийного периода Поставщик обязан обеспечивать техническую поддержку поставленной системы и устранять дефекты, возникшие по вине изготовителя или поставщика.
· Замена неисправных компонентов, вышедших из строя по причине производственных дефектов, должна выполняться за счет Поставщика.
· В гарантийный период Поставщик обязан оказывать консультационную поддержку по вопросам эксплуатации, настройки и технического обслуживания системы.
· Поставщик должен предоставить рекомендации по периодичности технического обслуживания оборудования и перечень рекомендуемых запасных частей.
· На замененные или отремонтированные в течение гарантийного периода компоненты распространяются гарантийные обязательства на оставшийся срок основной гарантии либо не менее 12 месяцев с даты замены, в зависимости от того, какой срок больше.
· Поставщик должен указать сроки реагирования на гарантийные обращения и порядок предоставления гарантийной поддержки.
· Поставщик обязан предоставить перечень расходных материалов и компонентов с ограниченным сроком службы, необходимых для эксплуатации системы.
· Поставщик обязан указать рекомендуемую периодичность замены расходных материалов и ожидаемый срок службы таких компонентов.



