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Спецификация
	
Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам/характеристики
	Количество с единицей измерения
	Примечания

	Гидравлический манометр
	
Диапазон измерений  
                                          - 0- 250 бар.

Диаметр                                 - 63мм.

Резьба радиальная снизу      - 1/4 " 

Корпус – нержавеющая сталь

	7шт
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	Манометр пневматический
	Диапазон измерений           - до 6 бар
Диаметр                                - 65 мм
Резьба радиальная                - 1/4"
Корпус              - нержавеющая сталь
	5шт
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	 Манометр пневматический 
встраиваемый
	Диапазон измерений     - 0–25 бар.
Диаметр посадки          -100 мм.
Резьба осевая                     - 1/4 "
Корпус из нержавеющей стали
крепление к корпусу        
                                     - скобами.
	7шт.
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	Мановакуумметр
	 Диапазон измерений 
[image: ]                              - (-1до9) бар.
Диаметр                       - 63мм. 
Резьба радиальная снизу   
                                      - 1/4 " Корпус       
              - нержавеющая сталь
	15шт.
	

	Вакуметр
	Диапазон измерений 
                             (-0.1до 0) бар.
Диаметр                       - 63мм. 
Резьба радиальная снизу 1/4 " Корпус       
               - нержавеющая сталь
	9шт.
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	Манометр осевой BVA 14 PO1

	Размер корпуса :40мм, 
Крепление – радиальный,
Шкала – 10 bar

	2 шт
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	Манометр ТМ -180
	Диапазон рабочих температур – от 0 до 150 С
Корпус IP 40, сталь
Диапазон показаний давлений =  до 5 бар,
Резьба штуцера – М20 х15, 
Температура: до 150С
Класс точности: 1,5
	1 шт
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	Манометр гидравлический виброустойчивый ТМ - 320 Р
	Корпус наполнен демпфирующей жидкостью для защиты механизмов от выхода из строя при повышенной вибрации.
Диапазон измерения: 0-60 Мпа
Диаметр корпуса – 63 мм
Резьба присоединения – G 1/4
	7 шт
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	Манометр ДМ02-150 (160)-1-М
	Диаметр корпуса 50 мм
Диапазон показателей давления 0-16 мПа
Резьба присоединения – М12х5
Класс точности – 2,5
Присоединение: радиальный
	6 шт
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	Манометр BSP THREAD 0- ¼ PSI 0-12
	С двойной иконкой 1,8 дюйма
Воздушный манометр 13 мм, для воздушного компрессора.
Диапазон давления 0-0180 PSI 0-12 кг/см2
Диаметр резьбы 1/8 BSP (10мм/0,4)
	4 шт
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	Манометр PAKKERS, сухого типа (0,4 бар 63 мм)
	Диаметр корпуса 63 мм
Точность I 2.5
Класс защиты: IP41
	5 шт
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Дополнительные требования к поставке
Поставляемые приборы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, соответствовать указанным техническим характеристикам и условиям эксплуатации. Поставщик должен предоставить паспорта изделий и гарантийные документы. Допускается поставка аналогов при условии полного соответствия техническим требованиям.

Место поставки:
DDP Склад Филиал ЗАО «Кумтор Голд Компани» «Завод по переработке шин»
Кыргызстан, г. Токмок, Промзона.
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