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Филиал ЗАО «Кумтор Голд Компани» «Завод по переработке шин» 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДАНИЕ
на приобретение антифриза и дистиллированной воды для систем отопления и кондиционирования.
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам / характеристики
	Количество
	Примечания

	Антифриз (теплоноситель) для инженерных систем
	Теплоноситель на основе пропиленгликоля.
Совместимость с материалами трубопроводов, уплотнений и теплообменников обязательна. 
	13650 литров
	

	Вода дистиллированная 
	
	7350 литров
	


Срок поставки товара: 10 календарных дней.
Особые условия поставки: 
Товар должен быть новым, заводского изготовления, в оригинальной герметичной упаковке с маркировкой производителя. 

Поставщик должен предоставить паспорт качества и техническую документацию на теплоноситель, включая сведения о составе, концентрации и температуре начала кристаллизации.

Сопроводительная документация: сертификат обязательно! 

Иные сведения и обстоятельства: обязательно предоставить образцы товаров! 
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