**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку средств индивидуальной защиты для ЗАО «Кумтор Голд Компани»**

1. **Общие данные**

* Заказчик - ЗАО «Кумтор Голд Компани» (далее - КГК).
* Численность работающих – более 2800 сотрудников.
* Местоположение производственных активов – рудник «Кумтор» (Джеты-Огузский район Иссык-Кульской области) и Балыкчинская перевалочная база (город Балыкчи).
* Специфика производства – добыча и обогащение руды, вспомогательные работы. Открытые горные работы, ведение сварочных и взрывных работ, работы по ремонту самоходной техники, электротехнические работы, работы с горюче-смазочными материалами.
* Климатические особенности рудника – высокогорье (3600 метров над уровнем моря и выше), преобладающие пониженные температуры воздуха (до минус 35°С, при среднегодовой – около минус 5 - 6°С), повышенное солнечное ультрафиолетовое излучение, ветер.

1. **Основные требования к поставщику:**

* Положительный опыт поставки СИЗ производственным предприятиям с условиями производства, аналогичными КГК.
* Наличие собственной производственной базы (пошив спецодежды).
* Наличие в штате технолога производства.
* Представление опытных образцов СИЗ для рассмотрения специалистами КГК, проведение презентации продукции для руководства КГК на руднике «Кумтор».
* Возможность оперативно вносить изменения в поставляемую номенклатуру СИЗ по заказу КГК.

1. **Основные требования к поставляемым СИЗ:**

* Соответствие СИЗ выполняемой работе и климатическим условиям.
* Исполнение СИЗ в цветах корпоративной символики КГК:



* Нанесение логотипа КГК (вышивка) на спине и нагрудном кармане – обязательно.
* Применение тканей и фурнитуры должного качества, обеспечивающих нормативный срок носки поставляемых СИЗ.
* Учет специфики работы сотрудников КГК, для которых поставляются СИЗ; изучение специалистами поставщика особенностей применения СИЗ на руднике и в Балыкчинской перевалочной базе; учет существующих условий стирки, сушки и ремонта спецодежды; учет пожеланий работников при доработке и совершенствовании поставляемых СИЗ с установленной периодичностью.
* Допускается изготавливать СИЗ, комбинированную из такней различных цветов и фактур.
* Обеспечение эффективной защиты СИЗ за счет конструктивно-технологических решений:
  + Удобства пользования изделием и отдельными его элементами.
  + Функциональное расположение деталей и узлов.
  + Возможность регулирования прилегания изделия (деталей, узлов) к поверхности тела работающего.
  + Закрытые детали (средства крепления) СИЗ из основной ткани.

**Terms of Reference**

**for the supply of Personal Protective Equipment for Kumtor Gold Company CJSC**

1. **Basic Data**

* Client - Kumtor Gold Company CJSC (hereinafter - KGC).
* Workforce - over 2,800 employees.
* Location of production facilities - Kumtor Mine (Jeti-Oguz district, Issyk-Kul region) and Balykchy Marshalling Yard (Balykchy town).
* Specificity of production - ore mining and processing, auxiliary works. Open pit mining, welding and blasting operations, self-propelled equipment repair, electrical works, works with fuels and lubricants.
* Climatic features of the Mine - high mountains (3600 meters above sea level and above), prevailing low air temperatures (up to -35 °С, with an average annual temperature of about -5-6 °С), increased solar ultraviolet radiation, and wind.

1. **Basic Requirements for the Supplier:**

* Positive experience in supplying PPE to production enterprises with production conditions like those of KGC.
* Availability of own production facilities (workwear tailoring).
* Availability of a production technologist in the staff.
* Present PPE prototypes for consideration by KGC specialists, conduct a presentation of products for KGC management at the Kumtor Mine.
* Ability to promptly make changes to the supplied PPE nomenclature at the request of KGC.

1. **Basic Requirements for the supplied PPE:**

* Compliance of PPE with work to be performed and climatic conditions.
* PPE shall be tailored in the colors of KGC corporate symbols:



* KGC logo (embroidery) on the back and breast pocket is mandatory.
* Use fabrics and accessories of proper quality, ensuring the standard wear period of the supplied PPE.
* Take into account the specifics of the work performed by KGC employees for whom PPE is supplied; supplier's specialists shall learn the peculiarities of using PPE at the Mine and the Balykchy Marshalling Yard; take into account the existing conditions for washing, drying and repairing workwear; take into account the wishes of employees when finalizing and improving the supplied PPE with the established frequency.
* It is allowed to make PPE, combined of different colors and textures.
* Ensure PPE effective protection through design and technological solutions:
  + Convenience of using the product and its individual elements.
  + Functional arrangement of parts and assemblies.
  + Ability to adjust the fit of the product (parts, assemblies) to surface of worker's body.
  + Closed parts (fasteners) of PPE shall be made of the basic fabric.