**Кительдвубортный для повара на застежке.**

Китель на **двубортной** застежке. Передняя и задняя полочки рельефного покроя, которые состоят из двух деталей. Воротник – стойка закрытый, защищающий шею *(с плавными линиями)*. Рукава 3/4на манжете. На передних полочках кителя *на левом плече разместить один* накладной карман – *5 см в поперечнике, посередине прошивка*

Китель должен изготавливаться из гигроскопичной ткани и не стеснять движений.

Рекомендуемые ткани: 100/% хлопок (высококачественная бязь) или хлопок в сочетании с полиэфиром.

Брюки обычные, свободные, снизу слегка заужены, с двумя боковыми карманами. Пояс на эластичной тесьме, для регулировки объема и на шнурке.

**Костюм поварской двубортный.**

Костюм прямого силуэта.

Передние и задние полочки двух детальные.

Конусообразная бортовая двухрядная застежка на пуговице.

По линии борта окантована для визуального улучшения модели.

Воротник -стойка с плавными линиями.

Рукава3/4. На левом рукаве один накладной карман без застежек *(посередине прошивка, чтобы помещались отдельно ручка и маркер)*

Брюки обычные, свободные, cнизу слегка заужены, с двумя боковыми карманами. Пояс на эластичной тесьме, для регулировки объема и на шнурке.

**Колпак для повара.**

Колпак должен состоять из двух частей.

Околыш и донышко.

 В нижней части околыша должен быть расположен шнур для регулировки размера головы. Высота колпака зависит от пожеланий заказчика.

**Костюм для Горничных**

Костюм горничных состоит из куртки удлиненной и брюк.

Куртка прямого силуэта. Передняя полочка состоит из двух частей. На нижней части полочек два накладных фигурных кармана с наклонными входами. Верхняя часть полочки рельефного покроя. Спинка куртки на кокетке и состоит из трех деталей. Для визуального улучшения в карманах на воротнике и кокетке должны быть пришиты кантики светлого тона в отличие от основного. Без воротника застежка на пуговицах.

Брюки обычные, свободные, снизу слегка заужены, с двумя боковыми карманами. Пояс на эластичной тесьме, для регулировки объема и на шнурке.

Рекомендуемые ткани: 100/% хлопок (высококачественная бязь) или хлопок в сочетании с полиэфиром.