**Образец для заполнения КП**

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
| **Пароварка** | **Вариант 1** | **Вариант 2** | **Вариант 3** |
| Производитель | -  |   |   |
| Страна | Германия |   |   |
| Сайт |   |   |   |
| Модель | Пароварка электрическая G2E44 |   |   |
| Артикул производителя | 22131 |   |   |
| Код товара |   |   |   |
| Габаритные размеры, мм | 860х860х1730 |   |   |
| Габариты брутто, мм | 960х960х1980 |   |   |
| Напряжение, В | 380, 3ф |   |   |
| Мощность, кВт | 12 |   |   |
| Вес нетто, кг | 90 |   |   |
| Вес брутто, кг | 115 |   |   |
| Материал изготовления | нерж.сталь |   |   |
| Формат и количество противней и гастроемкостей | Противень (650х550х20) 5х2шт; GN1/1 (325х530) 10х2шт; GN 2/1(650х530) 5х2шт |   |   |
| Температурные режимы | 102 |   |   |
| Шаг уровней, мм | 90 |   |   |
| Давление водопроводной сети, не более мПа | 0.6 |   |   |
| Расход воды, л/ч | 2 |   |   |
| Аксессуары в комлекте | 2 противня 650х550х20 с перфорацией в комплекте;  |   |   |
| Аксессуары опциональные | Противень с перфорацией 650х550х20 |   |   |
| Стоимость | - сомов / - сом противень |   |   |
| Срок доставки | 6-8 недель |   |   |