**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Директор отдела ИТ ЗАО «КГК»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бердикеев А.**

**«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На оказание услуг доступа к сети интернет в офисе «Кумтор».

Лот №1 (основной провайдер) – доступ к сети Интернет по адресу Чуйская область, Аламудунский район, с. Лебединовка, пр. Ленина 262.

Лот №2 (резервный провайдер) – доступ к сети Интернет по адресу Чуйская область, Аламудунский район, с. Лебединовка, пр. Ленина 262).

Один и тот же провайдер услуг связи, не может быть выбран в качестве основного и резервного поставщика услуг.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных**  **данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Место выполнения работ | Бишкек |
| 2 | Заказчик проекта | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3 | Описание и объем выполняемых работ | 1. Поставщик должен иметь не менее двух независимых вышестоящих Интернет каналов; 2. Точка подключения, офис Заказчика:  * Чуйская область, Аламудунский район, с. Лебединовка, пр. Ленина 262;  1. Гарантирования скорость подключения к сети Интернет: 500 Мбит/с без ограничения по объёму трафика; 2. Тип интерфейса для подключения к сети Заказчика – оптический интерфейс, форм фактор SFP; 3. Поставщик на время предоставления услуги доступа в Интернет должен предоставить оптический модуль, форм фактор SFP совместимый с оборудованием Cisco; 4. Протокол подключения – Ethernet; 5. Интернет-канал должен быть предоставлен для тестирования Заказчику за 2 (два) рабочих дня до подписания договора. По истечению периода тестирования (два рабочих дня) в случаи соответствия перечисленным требованиям к Интернет каналу подписывается договор на предоставление услуги доступа в Интернет; 6. Поставщик должен являться участником центров обмена интернет-трафиком (АОС); 7. Поставщик должен предоставить Заказчику блок публичных IP-адресов размером не менее /27 (Network mask 255.255.255.224) из собственной автономной системы; 8. Поставщик должен обеспечить бесперебойную работу канала Интернет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. О всех работах на сети Поставщика и/или вышестоящего Провайдера услуг Поставщика которые будут оказывать влияние на работу Интернет канала Заказчика необходимо оповещать Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня; 9. Поставщик должен иметь собственную круглосуточную службу технической поддержки предоставляемых услуг и систему мониторинга оборудования собственной сети передачи данных; 10. Поставщик должен иметь отказоустойчивую топологию сети с использованием высокопроизводительного оборудования уровня Сервисного Провайдера (ISP). |
| 4 | Техническая поддержка/Доступность Интернет канала | Предоставить услугу, с доступностью SLA не менее 99.8 %.  Предоставить доступ к ресурсу (web, PRTG или др.), отображающему загруженность и работоспособность Интернет канала, для сверки фактического SLA на ежемесячной основе. |
| 5 | Срок действия договора | Один год с последующей пролонгацией |
| 6 | Оплата работ | Фиксированная оплата в месяц с учетом всех налогов, в национальной валюте Сом |

**КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1. Устав;
2. Описание опыта компании;
3. Рекомендации от предыдущих клиентов;
4. Объемы предоставленных услуг за последний год;
5. Информация с Налоговой и Социального фонда за последний год;
6. Информация об отсутствии судебных обязательств за последний год.