|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Стройка: | Реконструкция и перепрофилирование существующего цеха металлоконструкций по ул. им. XXIV партсъезда в промзоне г. Токмок, под завод по восстановлению и утилизации шин. |
|  | |
| Объект: | Общестроительные работы |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | |
| к дефектной ведомости № 2-01-13 | |
| на АУПС | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | **Раздел 1. Автоматическая установка пожарной сигнализации** | | |
|  | | | |
| 1. | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 6 | шт. | 15 |
| 2. | Извещатель пожарный ручной адресный, электроконтактный "ИПР 513-ЗАМ исп 01" | шт. | 15 |
| 3. | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 322 |
| 4. | Дымовой оптико-электронный адресно-анологовый извещатель "ДИП-34А-03" | шт. | 322 |
| 5. | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт. | 3 |
| 6. | КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ | шт | 3 |
| 7. | Блок индикации /прим/ | шт. | 2 |
| 8. | Блок индикации | шт. | 2 |
| 9. | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт. | 3 |
| 10. | Пульт контроля и управления охранно-пожарной С2000м | шт. | 1 |
| 11. | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 2 |
| 12. | резервный источник питания рип-24 | шт | 2 |
| 13. | Кабель до 35 кВ в проложенных каналах .трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | 100 м кабеля | 40.1 |
| 14. | кабель кпсэнг(а)-frls 1х2х0,35 | м | 4080 |
| 15. | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м | 5.1 |
| 16. | кабель кпсэнг(а)-frls 1х2х0,75 | м | 5.1 |
| 17. | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 40.1 |
| 18. | кабель канал | м | 4090.2 |
|  | | | |
|  | **Раздел 2. Система оповещения и управления эвакуацией** | | |
|  | | | |
| 19. | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 6 | шт. | 22 |
| 20. | оповещатель пожарный речевой настенный опр-с103.1 | шт. | 22 |
| 21. | Устройство сигнально-блокировочное | шт. | 1 |
| 22. | блок речевого оповещения рупор-300 | шт. | 1 |
| 23. | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт. | 2 |
| 24. | контрольно-пусковой блок с2000-кпб | шт | 2 |
| 25. | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт. | 13 |
| 26. | адресный модуль контроля линий оповещения рупор-300-мк | шт. | 13 |
| 27. | Табло сигнальное | шт. | 15 |
| 28. | Табло "Выход " | шт | 15 |
| 29. | Кабель до 35 кВ в проложенных каналах .трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | 100 м кабеля | 12 |
| 30. | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | м | 1224 |
| 31. | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 12 |
| 32. | кабель канал | м | 1224 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер-сметчик Рыспаев Б.К. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |