**Приложение 2**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На подбор исполнителей по техническому обслуживанию и ремонту**

**автотранспортных средств КГК**

Заказчик- ЗАО «Кумтор Голд Компани»

Подрядчик- фирма (сервис, СТО), предоставляющая услуги

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** |  **Требуемое значение** |
| 1. | Критерии отбора | Соответствие техническому заданию и нормам ТБ и ППО Соответствие юридическим и нормам Налогового кодекса КР |
| 2. | Технические нормы | Место предоставления услуг-территория Подрядчика, должна соответствовать требованиям по Технике безопасности и «Правилам пожарной безопасности КР». Места отстоя и ремонта должны обеспечивать сохранность автомобилей Заказчика. |
| 2.1 | Перечень работ выполняемых при техническом обслуживании и ремонте автомобилей ЗАО КГК (легковое авто, внедорожники, кроссоверы, Автобус «Скания», «Zhongtong» 2 ед.)  | Перечень указан в отдельной ведомости объема работ.  |
| 2.2. | Место и условия оказания услуг: | Проведение текущих ремонтов, в том числе капитальных и планового технического обслуживания автотранспорта осуществляется на собственной ремонтной базе Исполнителя. |
| 2.3. | Квалификация персонала | Оценивается визуально и по отзывам о реноме сервиса |
| 2.4. | Технические требования к СТО (имеющееся оборудование-подчеркнуть) | Предоставление запасных частей и материалов по требованию ЗаказчикаНаличие собственного или партнерского магазина запасных частей и материалов.Эвакуация неисправных автомобилей по требованию ЗаказчикаНаличие подъемников или смотровых ям. Наличие диагностических стендов, мотор-тестеров, сервис-мануалов, специфического сервисного инструментария по каждой марке и модели автотранспорта Заказчика. Наличие стенда регулировки углов установки колес, шиномонтажных стендов, стенда балансировки колес. Токарного оборудования для реставрации запасных частей, проточки тормозных дисков. |
|  |  | Сварочных цех, ремонт глушителей, аргонная сварка. Кузовной цех. Покрасочная камера. Наличие дилерского оборудования диагностики и манипуляции ЭБУ. Наличие эвакуатора 24 часа в сутки. Возможность выезда мастеров на место поломки по Республике. Оборудования для заправки фреона и обслуживания кондиционеров. Оборудования замены гидравлических жидкостей, масел ДВС, масел КПП, АКПП и агрегатов. Наличие специалистов и необходимого оборудования для ремонта АКПП, агрегатов, двигателей и.т.д. на территории СТО. |
| 3. | Требования по соответствию юридическим и нормам Налогового кодекса | -наличие Устава и учредительных документов-наличие налоговой документации, подтвержденной территориальной ГНИ-соответствие записей в Уставе (лицензии, патенте) перечню выполняемых работ-наличие банковского расчетного счета-паспорт, патент и полис соцстрахования (для индивидуальных предпринимателей)- составление Договора на предоставление услуг- обязательно |
| 4 | Ценовая политика | -оценить гибкость ценовой политики Подрядчика-сравнить прейскурант на услуги и цены на вновь приобретаемые запасные части и материалы с другими поставщиками. |
| 5 | Гарантии | Гарантийные обязательства Подрядчика должны обеспечивать долгосрочную исправность автомобилей Заказчика |
| 6 | Срок и условия оплаты оказания услуг | Оплата производится безналичным расчетом по факту оказанных услуг не позднее 30 (тридцати) дней с момента выставления счета, согласно оформленным заказ-нарядам, подписанным Актом сдачи-приемки оказанных услуг. |
| 7 | Локализация |  Локализация Подрядчика должна обеспечивать быстрое взаимодействие между Заказчиком и Подрядчиком. |