|  |  |
| --- | --- |
| Logo  Description automatically generated | **«УТВЕРЖДАЮ»****Менеджер управления технического обслуживания ЗАО КГК****Мусаев Нурбек\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на закуп одноразового защитного комбинезона, для работников отдела технического обслуживания ЗАО «Кумтор Голд Компани»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Перечень основных** **данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1. | Место расположения  | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор |
| 2. | Заказчик  | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3. | Исполнитель | Определяется согласно конкурсу. |
| 4. | Общее положение | Предметом данного технического задания является закуп защитного комбинезона для проведения слесарных работ в гаражных условиях и карьерных условиях (техническое обслуживание, ремонт, работы с маслами, пылью, грязью и т.д.). |
| 5. | Общие требования | Тип: одноразовый защитный комбинезон с капюшоном.Материал: нетканый, воздухопроницаемый. Должен быть экологически безопасным, не содержать токсичных и вредных веществ.1. Защита от твердых частиц.
2. Защита от брызг опасных химикатов под невысоким давлением.
3. Защита от радиоактивных частиц.
4. Био-защита.

Антистатическая защита с двух сторон (EN 1149–5)Плотность ткани: не менее 40г/м²Наличие капюшона: обязательно (прилегает к контурам лица и шеи.Застежка: молния спередиМанжеты на руках и ногах: эластичныеРазмеры: M, L, XL, XXLУпаковка: индивидуальная упаковка для каждого изделия.Информация по потреблению в приложении № 1 к тех заданию. |
| 6. | Нормы и стандарты | Продукция должна иметь сертификат соответствия на территории Кыргызской Республики и/или ЕАЭССтандарт EN 1073–2 |
| 7. | Индивидуальные требования | Упаковка должна быть минимальной, перерабатываемой или утилизируемой. |
| 8. | Условия оплаты и сроки поставки | Сроки поставки не должны превышать более 2-х календарных месяцев, со дня размещения заказа. Условия оплаты рассматривается в заключенном договоре. |
| 9. | Критерии оценки качества | В случае поставки комбинезонов, не соответствующих требованиям настоящего технического задания или имеющих видимые и/или скрытые дефекты, заказчик вправе: потребовать замены некачественных комбинезонов за счет поставщика. |
| 10. | Конфиденциальность | Данные о проведении сделки будут являться конфиденциальными за разглашение третьим лицам исполнитель несет ответственность. |

Согласовано**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ФИО Подпись Дата

Согласовано**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ФИО Подпись Дата

**Приложение № 1 к техническому заданию.**

|  |
| --- |
| **По стоку 49.25.038 / размер XXL** |
| **Отдел** | **Объём выдачи (за 3 года)** | **Среднее количество в год** |
| **Горный** | 9694 | 3231 |
| **Фабрика** | 40579 | 13526 |
| **Администрация Рудника** | 1998 | 666 |
| **Техническое обслуживание** | **24520** | **8173** |
| **Администрация Бишкек** | 40 | 13 |
| **Геологоразведка** | 2773 | 924 |
| **Подземка** | 1179 | 393 |
| **Итого** | **80783** | **26928** |
| **По стоку 49.25.037 / размер XL** |
| **Отдел** | **Объём выдачи (за 3 года)** | **Среднее количество в год** |
| **Горный** | 11107 | 3702 |
| **Фабрика** | 7323 | 2441 |
| **Администрация Рудника** | 1746 | 582 |
| **Техническое обслуживание** | **42892** | **14297** |
| **Администрация Бишкек** | 122 | 41 |
| **Геологоразведка** | 671 | 224 |
| **Подземка** | 396 | 132 |
| **Итого** | **64257** | **21419** |
| **По стоку 49.25.036 / размер L** |
| **Отдел** | **Объём выдачи (за 3 года)** | **Среднее количество в год** |
| **Горный** | 977 | 326 |
| **Фабрика** | 2383 | 794 |
| **Администрация Рудника** | 413 | 138 |
| **Техническое обслуживание** | **11097** | **3699** |
| **Администрация Бишкек** | 11 | 4 |
| **Геологоразведка** | 393 | 131 |
| **Подземка** | 107 | 36 |
| **Итого** | **15381** | **5127** |
| **По стоку 49.25.034 / размер M** |
| **Отдел** | **Объём выдачи (за 3 года)** | **Среднее количество в год** |
| **Горный** | 296 | 99 |
| **Фабрика** | 219 | 73 |
| **Администрация Рудника** | 154 | 51 |
| **Техническое обслуживание** | **578** | **193** |
| **Геологоразведка** | 11 | 4 |
| **Итого** | **1258** | **419** |

