|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Позиции запроса для КП | Кол-во  | Ед. измерения | Планируемая цена за единицу | Планируемая стоимость |
| 1 | Саморегулируемый греющий кабель, 230 В, 25 Вт/м при 10°С (8BTV2-CT) / CABLE, HEATING, SELF -REGULATING, 230V, 25 W/NAT 10°C |  200 | МТ | 17,97 | 3594,00 |
| 2 | Концевая заделка, универсальная, холодного монтажа, монтируется под теплоизоляцией (E-150), ATEX / SEAL KIT, LOW PROFILE RAYCHEM END  | 135 | ЕА | 120,49 | 16266,15 |
| 3 | Электронный локальный контроллер с защитным ограничителем температуры и возможностями централизованного мониторинга (Elexant 5010i-LIM)/ UNIT, CONTROL, HEAT TRACING, ELECTRONIC LOCALCONTROL, CENTRAL MONITORING, WITH SAFETY TEMPERATURE LIMITER  | 3 | ЕА | 1615,30 | 4845,90 |
| 4 | Модуль дистанционного контроля (RMM3)/ REMOTE MONITORING MODULE FOR UP TO 8 TEMPERATURE SENSORS, DIN-RAIL MOUNTABLE  | 3 | ЕА | 1273,83 | 3821,49 |
| 5 | Внешний модуль управления для / DIGITRACE NGC-30 И MONITRACE 200N / MONI-RMC-BASE (309735–000) / EXTERNAL CONTROL MODULE FOR DIGITRACE NGC-30 AND MONITRACE 200N / MONI-RMC BASE  | 3 | ЕА | 1883,79 | 5651,79 |
| 6 | Терминал пользовательского интерфейса системы электрообогрева, в составе шкафа (NGC-UIT3-ORD-R) / INTERFACE, USER INTERFACE TERMINAL IN ENCLOSURE FOR REMOTE MOUNTING ON WALL#OEM NGC-UIT2- ORD-R  | 1 | ЕА | 8213,35 | 8213,35 |
| 7 | Прибор для определения мест повреждения кабелей / DIGITRACE OEM# DET-4000 IS A DEVICE FOR DETERMINING THE PLACES OF CABLE DAMAGE / SIDEKICK PLUS - HEAD HELD CABLE FAULT LOCATOR  | 2 | ЕА | 6635,00 | 13270,00 |
| 8 | Нагревательный кабель (1244–020944) / CABLE, HEATING, SELF- REGULATING, 230V, 29 W/MAT 10°C, 10BTV2-CT  | 230 | МТ | 19,25 | 4427,50 |
| 9 | Датчик температуры с кабелем (с сальником М16) (MONI-PT100-EXE-SENSOR) / SENSOR, TEMPERATURE WITH MI CABLE (WITH M16 GLAND) | 2 |  | 212.18 | 424.36 |