

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на закупку внедорожников 4х4 для рудника

ЗАО «Кумтор Голд Компани»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень основных**  **данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1. | Место расположения | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани». |
| 3. | Цель закупки | Предметом технического задания является приобретение 20 единиц автомашин Toyota Land Cruiser 4.2 MT Double Cabin |
| 4. | Общие требования / Нормы и стандарты | 1. Поставляемый автомобиль (далее АТС) должен быть новым, не бывшим в употребление.   Тип – джип, легковой автомобиль, относящийся к транспортным средствам категории В.  Назначение – движение по дорогам общего назначения, для перевозки людей.  Область применения на шоссейных, грунтовых и горных дорогах на высоте свыше 4000м. над уровнем моря, при температуре от -35 °С до +40 °С.   1. АТС должен соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и энергоэкономическим показателям 2. Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть в комплекте и не допускается в виде копий 3. Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности, установленным законодательством 4. При осуществлении поставки АТС поставщик должен предоставить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствий и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар на территории КР / ЕАЭС. 5. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. |
| 5. | Технические характеристики | * 1. Комплектация: базовая   2. Пробег: не более 20 км   3. Объем бака: от 130 литров   4. Модель: Land Cruiser 79 Double Cabin   5. Тип: грузопассажирский   6. Год выпуска: 2024 года и выше   7. Габаритные размеры (ДхШхВ): 5220 x 1690 x 1955   8. Число мест: 5   2. Двигатель  2.1 Марка: 1HZ  2.2 Топливо: дизель  2.3 Объем: 4163 куб. см  2.4 Мощность: от 130 л.с. и выше  2.5 Наличие турбины: С возможностью установки.  3 КПП  3.1 Тип: механическая  3.2 Количество передач: 5  4 Оси  4.1 Колесная формула: 4х4  4.2 Размер колес: 245/65 R16  4.3 Тип шин: бескамерные MT  5 Доп. информация  5.1 Цвет: (предпочтение) Белый  5.2 Активные и пассивные системы безопасности  5.3 Антиблокировочная системы (ABS)  5.4 Кондиционер  5.5 Адаптация к работе в условиях высокогорья и холодного климата. |
| 6. | Условия оплаты и сроки поставки | Условия оплаты: По согласованию с заказчиком  Доставка осуществляется производителем до Бишкека или БПБ в установленные сроки заказчиком.  Сборка и ввод в эксплуатацию в установленные сроки заказчиком.  В случае невыполнения обязательств по срокам, будут рассмотрены штрафные санкции. |
| 7. | Приемка | 1. Приемка производится на территории заказчика в присутствии поставщика. 2. Все затраты за дополнительные работы выявленные в ходе проверки оборудования несет поставщик |
| 8. | Гарантийный срок | 1. Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемое оборудование согласно условиям завода изготовителя. |
| 9. | Обучение и руководство | 1. Руководство по эксплуатации на АТС должно быть в комплекте. |
| 10. | Критерии оценки качества | 1. После ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока производится оценка АТС. Характеристики должна соответствовать заводским показателям. 2. В случае выявления несоответствий наших требований поставщик берет на себя все затраты по их устранению. 3. Автомашина должна соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством КР / ЕАЭС. |
| 11. | Конфиденциальность | 1. Данные о проведении сделки будут являться конфиденциальными, за разглашение третьим лицам запрещено. |