**Техническое задание на закупку Геодезических призм.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Тип призмы: геодезическая призма круглая измерение на большие расстояния Диаметр 62 ммТочность 0. угловых секунд.Рабочая температура: -40С + 65ССовместимость: все роботизированные и ручные тахеометры Leica GeosystemsКоэффициент отражения (Reflector Constant): +17.5 ммГерметичная. Со встроенным фильтром влажности,Дальность измерений от 2500 м до 3500 м.Резьба М8 male |
| 1 | Наименование | Мониторинговая призма (контрольная призма) круглаяСкладской номер: 09.00.021Общее количество на заказ: 900 шт. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | г. Балыкчы, Нарынское шоссе, 9, БПБ. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Срок поставки до 30 рабочих дней с момента подписания договора на предоставление услуг. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Не применимо |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими ранее в эксплуатации. Оборудование должно быть аналогичным (по техническим характеристикам и функциональности) модели Leica GPR 112.  |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | Поставщик:- отправление товара с сопроводительной документацией;Покупатель:- сверка товара с накладной;- выявление расхождений;- подпись накладной;- сдача документов бухгалтеру для внесения в учётную систему. |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Техническую документацию предприятий-изготовителей, сертификаты, технические паспорта, документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве |
| 8 | Гарантийные обязательства | В случае обнаружения дефекта или несоответствия параметров предоставленного товара, поставщик обязан произвести замену или вернуть денежные средства. |
| 9 | Тестовая партия | В случае, если поставщик, ранее не осуществлявший поставки данного вида продукции в адрес (КГК), успешно проходит отбор, то покупатель вправе инициировать закуп на поставку пилотной (тестовой) партии продукции.Объём тестовой поставки определяется 100 *(Сто штук).* После того как тестовые образцы товара прошли или не прошли проверку, покупатель предоставляет надлежащий документ об итогах испытания, которым подтверждается пригодность или непригодность товара для производства.Тестирование продукции проводится на карьерах и отвалах рудника «Кумтор».Цена тестовой партии не должна превышать цену, указанную в коммерческом предложении. |