**Техническое задание на закупку Геодезических призм.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Тип призмы: геодезическая призма круглая измерение на большие расстояния  Диаметр 62 мм  Точность 0. угловых секунд.  Рабочая температура: -40С + 65С  Совместимость: все роботизированные и ручные тахеометры Leica Geosystems  Коэффициент отражения (Reflector Constant): +17.5 мм  Герметичная. Со встроенным фильтром влажности,  Дальность измерений от 2500 м до 3500 м.  Резьба М8 male |
| 1 | Наименование | Мониторинговая призма (контрольная призма) круглая  Складской номер: 09.00.021  Общее количество на заказ: 900 шт. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | г. Балыкчы, Нарынское шоссе, 9, БПБ. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Срок поставки до 30 рабочих дней с момента подписания договора на предоставление услуг. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Не применимо |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими ранее в эксплуатации. Оборудование должно быть аналогичным (по техническим характеристикам и функциональности) модели Leica GPR 112. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | Поставщик:  - отправление товара с сопроводительной документацией;  Покупатель:  - сверка товара с накладной;  - выявление расхождений;  - подпись накладной;  - сдача документов бухгалтеру для внесения в учётную систему. |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Техническую документацию предприятий-изготовителей, сертификаты, технические паспорта, документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве |
| 8 | Гарантийные обязательства | В случае обнаружения дефекта или несоответствия параметров предоставленного товара, поставщик обязан произвести замену или вернуть денежные средства. |
| 9 | Тестовая партия | В случае, если поставщик, ранее не осуществлявший поставки данного вида продукции в адрес (КГК), успешно проходит отбор, то покупатель вправе инициировать закуп на поставку пилотной (тестовой) партии продукции.  Объём тестовой поставки определяется 100 *(Сто штук).* После того как тестовые образцы товара прошли или не прошли проверку, покупатель предоставляет надлежащий документ об итогах испытания, которым подтверждается пригодность или непригодность товара для производства.  Тестирование продукции проводится на карьерах и отвалах рудника «Кумтор».  Цена тестовой партии не должна превышать цену, указанную в коммерческом предложении. |