**«УТВЕРЖДАЮ»**

Председатель Правления КГК

.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

**Техническое задание на приобретение сервисного комплекта для обслуживания принтеров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)** | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| 1. | Наименование/вид количество / объемы единица измерения | Комплект обслуживания для принтеров Laser Jet M607 M608, M609, M610, M611, M612  (Part Number **L0H25A**)  **Назначение**  Сервисный комплект предназначен для планового технического обслуживания и замены изнашиваемых узлов лазерных принтеров HP серий M607, M608, M609, M610, M611, M612. Обеспечивает восстановление качества печати, предотвращает замятие бумаги и продлевает срок службы устройства.  **Поддерживаемые модели принтеров**  HP LaserJet Enterprise M607dn / M607n / M607x  HP LaserJet Enterprise M608dn / M608n / M608x  HP LaserJet Enterprise M609dn / M609x  HP LaserJet Enterprise M610 / M611 / M612 (все модификации)  **Основные требования**  Полная совместимость с указанными моделями принтеров без необходимости доработки  Ресурс компонентов: не менее 225 000 страниц  Напряжение: 220–240 В.  Температурный диапазон эксплуатации: от 10°C до 35°C  Устройство не должно требовать специального программного сброса или нестандартных инструментов для установки  Поставка возможна как оригинальных комплектов, так и высококачественных совместимых аналогов (с указанием в коммерческом предложении) |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | г. Бишкек, ул. Ибраимова 24 |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | 2-3 недели |
| 4. | Порядок  (последовательность, этапы) выполнения работ | 1. Подтверждение конфигурации оборудования;  2. Поставка оборудования;  3. Проверка соответствия поставки техническому заданию;  4. Приёмка по акту;  5. Передача гарантийных и технических документов. |
| 5. | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Комплект должен включать (в зависимости от производителя и исполнения):   * Печь/узел закрепления * Комплект роликов подачи и разделения бумаги * Ролик переноса * Инструкция по установке (желательно)   Возможны иные комплектующие, соответствующие OEM-комплектации |
| 6. | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | • Приемка производится на основании акта приемки-передачи;  • Подписание акта после проверки технических характеристик и соответствия заявленным параметрам |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | • Передача акта выполненных работ;  • Инструкции пользователя (на русском или английском) • Сертификаты, гарантийные талоны (при необходимости); |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия: не менее 12 месяцев со дня поставки.  В течение гарантийного срока поставщик обязан устранить неисправности за свой счет в том числе замену оборудования. |