«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025ж. Келишимге №\_\_\_\_\_\_ Тиркеме

**ТЕХНИКАЛЫК ТАПШЫРМА**

**"Кумтөр" кен ишкансынын топурактарын, пайдубалдарын, темир-бетон жана металл конструкцияларын, курулуш объектилеринин жана курулмалардын технологиялык түтүктөрүнүн лабораториялык сыноолорун жүргүзүү үчүн**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Негизги**  **маалыматтар жана талаптар тизмеси** | **Негизги маалыматтар жана талаптар** |
| 1 | Объекттин жайгашкан жери | Кыргыз Республикасы, Ысык-Көл облусу, Жети-Өгүз району, Кумтөр алтын кени |
| 2 | Буйрутмачы | "Кумтөр Голд Компани" ЖАК |
| 3 | Подряддык уюм | Буйрутмачы тарабынан дайындалат |
| 4 | Ишти аткаруунун өзгөчө шарттары | 1. Жумуштар ушул Техникалык Тапшырмага, эскиздик схемаларга, курулуш эрежелерине жана Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан эрежелерге так ылайык жүргүзүлүүгө тийиш. 2. Жумуштар иштеп жаткан ишкананын шарттарында эч кандай өндүрүштүк процесстерди токтотпой жүргүзүлөт. 3. Жумуштар бийик тоолуу шарттарда (+4000 м) 11 сааттык нөөмөттүк вахта ыкма менен жүргүзүлөт. 4. Бул ТТ курулуш келишимин макулдашуу этабында да, ошондой эле чыгымдарды төмөндөтүү менен натыйжага жетүүгө багытталган долбоорлоо чечимдеринде өзгөрүүлөр болгон учурда, жумушту аткаруу процессинде да такталуу, өзгөртүүлөр жана иштелип чыгышы мүмкүн. |
| 6 | Аткарылуучу иштердин талаптары жана көлөмү | Буйрутмачынын тапшырмасы боюнча жана колдонуудагы эрежелерге жана ченемдик укуктук актыларга ылайык, "Кумтөр" кенинин курулуш аянтчаларындагы сыноолордун жана изилдөөлөрдүн төмөнкү түрлөрүн аткарат:   1. Топурактын гранулометриялык (дан) курамын аныктоо; 2. Тыгыз негиздердин тыгыздыгын аныктоо; 3. Бетондун бекемдигин бузулбаган текшерүү менен аныктоо (Шмидт жана Кашкаров балкасы); 4. Кыйратуучу сыноо менен бетондун бекемдигин аныктоо. 5. Бетондун суукка чыдамдуулугун жана суу өткөргүчтүгүн аныктоо. 6. Бузулбаган текшерүү, визуалдык жана өлчөмдүү текшерүү (ВИК), рентгенографиялык текшерүү (РК) жана ультра сыноо (УЗК) менен ширетүүнүн сапатын аныктоо.   Бардык аткарылган иштер үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган сыноолордун жана изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жөнүндө тиешелүү корутундуларды, контролдук жыйынтыктардын актыларын, сыноо протоколдорун, отчетторун же башка документтерди чыгаруу.  Курулуш объектилеринин лабораториялык көзөмөлүн жүргүзүүдө белгиленген ченемдик укуктук актыларга, нормативдик жана техникалык документтерге ылайык отчетторду, сыноо протоколдорун жана башка документтерди түзүү.  Идентификациялоо, сактоо, коргоо, резервдөө, архивдөө, издөө, оңой жеткилик, лабораториялык көзөмөл документтерин жок кылуу. Бул жазууларга жетүү купуялуулук милдеттенмелерине ылайык келиши керек.  Сыноо лабораториясы шаар курулуш документациясында белгиленген мөөнөттө, келишимдик милдеттенмелерде жана/же курулуш материалдарын, буюмдарды, курулушту жүзөгө ашыруучу жак тарабынан аныкталган курулуш материалдарын, буюмдарды, имараттардын жана курулуштардын конструкцияларын сактоонун кепилдик мөөнөтү үчүн лабораториялык көзөмөлдүн эсебин жүргүзүүгө милдеттүү. |
| 7 | Документтерди аткарууга коюлган талаптар | Тиешелүү документтерди тестирлөө лабораториясына тапшыруу:   1. Курулуш лабораториялык сыноолор жаатында иш-чараларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн тастыктаган аккредитациялык документ; 2. Кызмат көрсөтүү үчүн керектүү өлчөө каражаттарынын, башка жабдуулардын жеткиликтүүлүгүн жана жарактуулугун тастыктаган документтер, текшерүүнүн жыйынтыктары; 3. Лабораториялык изилдөөлөрдү өткөрүү жана тиешелүү документтерди берүү үчүн квалификациялуу кызматкерлердин бар экенин тастыктаган документтер; 4. Тестирлөө лабораториясы тарабынан аталыштары жана баалары менен көрсөтүлгөн кызматтардын толук тизмесин көрсөтүү; |
| 8 | Иш тапшыруучуга талаптар жана жумуштарды аткаруунун шарттары | 1. Лабораториялык изилдөөлөрдү жана изилдөөлөрдү жүргүзүүчү уюм техникалык компетенттүүлүгү жана көз карандысыздыгы боюнча тиешелүү аккредитацияга ээ болууга тийиш, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык контролдун керектүү ишенимдүүлүгүн жана толуктугун камсыз кылган техникалык каражаттар жана жабдуулар менен жабдылган. 2. Сыноолор жана текшерүүлөр квалификациялык күбөлүгү бар адистер же белгиленген тартипте аккредитацияланган сыноо лабораторияларынын курамына кирген атайын кызматтар тарабынан жүргүзүлүүгө тийиш. 3. Ар кандай иштерди же иштин бир бөлүгүн аткаруу үчүн субподрядчыларды тартууда Иш тапшыруучу Буйрутмачы менен жазуу жүзүндө алдын ала макулдашууга милдеттүү. 4. Ушул Техникалык Тапшырмага ылайык жумуштарды аткарган Иш тапшыруучунун инженердик-техникалык персоналы иштин бардык мезгилинде Иш тапшыруучунун күчтөрү менен жана анын эсебинен жүргүнчүлөрдү ташуучу транспорт каражаттары менен камсыз кылынат. 5. Жумуштар Иш тапшыруучунун күчтөрү, шаймандары жана жабдуулары менен ишке ашырылат. 6. Кыргыз Республикасынын тиешелүү ченемдик укуктук актылары менен жөнгө салынган өнөр жай жана өрт коопсуздугунун эрежелерин жана КГК ЖАКта колдонулуп жаткан эрежелерди, жол-жоболорун жана саясаттарын сактоого. 7. Объектилердеги жумуштар бүткөндөн кийин, Тапшыруучунун өтүнүчү боюнча, жумуш башталганга чейинки, жумуш жүрүшүндө жана жумуш бүткөндөн кийин сүрөттөрдү, ошондой эле иш журналдарын, жашыруун иштердин актыларын, аткарылган иштердин актыларын жана башка курулган документтерди берүүгө милдеттенет. 8. Жумуштарды аткаруу үчүн макулдашылган мөөнөттөрдөн ашып кеткен учурда, Иш тапшыруучудан мөөнөтү өтүп кеткен күндөр үчүн кызматкерлердин санында турак жай жана тамактануу чыгымдары төлөнүп алынат. 9. Кызмат көрсөтүлүүчү жер - иштин атайын аймагы: "Кумтөр" кени. «Кумтөр» кенинде иштөө графиги төмөндөгүдөй болот: күндүзгү жана түнкү сменада 11 саат: саат 7:00дөн 19:00гө чейин жана 19:00дөн 7:00гө чейин, түшкү тыныгуу 1 саат. Өндүрүштүк керектөөлөргө ылайык, жумуштар "Кумтөр Голд Компани" ЖАКтын башка объектилеринде/филиалдарында жүргүзүлүшү мүмкүн. 10. Иш тапшыруучунун автоунааларын/жабдууларын «Кумтөр» кенине мобилизациялоо жана «Кумтөр» кенинен демобилизациялоо үчүн күйүүчү май менен камсыз кылуу Иш тапшыруучунун эсебинен жана аракети менен ишке ашырылат. 11. Иш тапшыруучунун "Кумтөр" кениндеги кызматкерлерин/өкүлдөрүн негизги жеке коргонуу каражаттары менен камсыз кылуу: эсебинен жана Иш тапшыруучу тараптан. Подряддык уюм төмөнкү негизги ЖКК менен камсыз кылат: тунук көз айнек, күндөн көз айнек, шлем, жилет, жайкы / кышкы бут кийим, жайкы / кышкы комбинезон, жайкы / кышкы куртка. Зарыл болгон учурда, Буйрутмачы жумуштун мөөнөтү аралыгында жумушту аткаруу үчүн зарыл болгон атайын ЖККларды Иш тапшыруучу тарабынан чыгымдардын ордун толтурууга милдеттүү. Иш тапшыруучу берилген атайын ЖКК үчүн Буйрутманын чыгымдарын өз ара эсептешүүлөр жолу менен, жумуштар аяктагандан кийин ордун толтурууга милдеттенет. Подряддык уюм керектелген атайын ЖККларды баалоонун ички методологиясы менен актцепсиз макул болот. 12. Жумуш бүткөндөн кийин, иш тапшыруучу аткарылган көлөмүнө жараша аткарылган иштердин күбөлүгүн жана материалдар боюнча отчетту берет. |
| 9 | Буйрутмачы тарабынан берилген документтер | 1. Бул ТТ; 2. Долбоордук документация. |
| 10 | Буйрутмачы тарабынан көрсөтүлгөн материалдар жана кызмат көрсөтүүлөр | 1. "Кумтөр" кенинде Иш тапшыруучунун кызматкерлерин/өкүлдөрүн турак жай жана тамак-аш Буйрутмачы тарабынан камсыз кылынат. 2. Иш тапшыруучунун кызматкерлерин "Волна" жүк ташуу базасынан "Кумтөр" кенине жана Буйрутма тараптан кайра ташуу. 3. Жумуштарды аткаруу учурунда Иш тапшыруучунун транспортун күйүүчү май менен камсыз кылуу, андан кийин чыгымдардын ордун толтуруу. Иш тапшыруучу өз ара эсептешүүлөр аркылуу транспорт каражатына берилген күйүүчү май үчүн Буйрутмачынын чыгымдарын ордун толтурууга милдеттенет. Иш тапшыруучу Буйрутмачынын транспорт каражаттары тарабынан кабыл алынбай керектелген күйүүчү майга баа берүүнүн ички методологиясы менен макул болот. 4. Зарыл болгон учурда, иш тапшыруучуга жумушчу жай (кеңсе, лаборатория, кампа ж.б.) берүү маселеси тараптардын макулдашуулары менен кошумча жөнгө салынат жана келишимдин шарттарында чагылдырылат. |

Макулдашылды:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АТЫ кол тамга датасы

Макулдащылды:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АТЫ кол тамга датасы